SMTP/POPの設定

SMTP受信

- ｢受信用ドメイン｣
  メールサーバーからSMTPで電子メールを受信する場合、受け入れるドメイン名を入力します。この項目を設定しないとSMTPでは受信できません。
  半角英数字で50文字まで入力できます。
  [セキュリティ設定]ボタンをクリックすると、｢セキュリティ設定｣ダイアログが表示され、SMTPで受信を許可するコンピューターのIPアドレスまたはドメイン名を、最大5件まで登録できます。

設定は下記の通り行います。

(1) ｢受信を許可する端末｣に、端末のIPアドレスまたはドメイン名を入力します。 半角英数字で50文字まで入力できます。 (2) [リストに追加]ボタンをクリックします。 入力したIPアドレスまたはドメイン名が｢端末リスト｣に表示されます。 複数入力する場合は、この操作を繰り返します。 (3) 設定が終わったら、[閉じる]ボタンをクリックします。

- ｢受信ポート番号｣
  SMTP受信用ポート番号を半角数字で入力します。
  通常は、｢25｣に設定します。

| ｢受信ポート番号｣を変更した場合、複合機本体を必ず再起動させてください。