ソフトウェアの設定

Is+Plus2設定

ダウンロードの対象とする『Information server +Plus2』のIPアドレスを設定します。
(1) ｢IPアドレス(I)｣に、ダウンロードする文書を取得する『Information server +Plus2』のIPアドレスを入力します。 直接入力するか、ネットワークに接続されている『Information server +Plus2』を検索することにより指定します。
＜IPアドレスを直接入力する場合＞
｢IPアドレス(I)｣に、『Information server +Plus2』のIPアドレスを半角数字で入力します。

| IPアドレスは必ず『Information server +Plus2』と同じIPアドレスを入力してください。異なる場合、『KONICA MINOLTA ダウンロードユーティリティ』は正しく動作しません。

＜IPアドレスを検索して指定する場合＞
1) [検索(S)]ボタンをクリックします。
“Is+Plusを検索中...”のメッセージが表示されたあと、｢Is+Plus選択｣一覧が表示され、 現在接続されている『Information server +Plus2』のIPアドレス一覧が表示されます。
2) IPアドレスを選択し、[設定]ボタンをクリックします。
選択したIPアドレスが、｢IPアドレス(I)｣に表示されます。
(2) [適用(A)]ボタンをクリックします。