文書一覧の文書の送信

応用通信

応用通信に関する設定を行います。

| ｢応用通信設定｣ダイアログの設定項目がひとつでも設定されている場合は、 [応用通信設定]ボタンの右側に｢設定されています｣と表示されます。 (未設定の場合は｢-｣が表示されます。) すでに設定されている場合でも、｢応用通信設定｣ダイアログで、設定内容の編集ができます。

(1) [応用通信設定]ボタンをクリックします。
｢応用通信設定｣ダイアログが表示されます。
(2) 必要により、下記の各項目を設定します。
＜Fコード通信を行う場合＞

| この設定は、ファクス送信時のみ有効です。Fコードの詳細については、複合機本体の取扱説明書を参照してください。

｢Fコード通信｣に、Fコードボックスのサブアドレスとパスワードを入力します。 それぞれ半角英数字で20文字まで入力できます。
＜送信開始日時を指定する場合＞
送信をある決まった日時に行いたい場合など、 送信開始日時を指定して送信する場合は、｢送信開始時刻｣に日時を設定します。
1) [時刻設定]ボタンをクリックします。
｢時刻設定｣ダイアログが表示されます。
2) カレンダーのボタンをクリックし、日付を設定します。
3) リストボタンをクリックし、時刻(時、分)を設定します。
4) [OK]ボタンをクリックします。
｢送信開始時刻｣に、設定した時刻が表示されます。
＜送信原稿の先端に発信元名を印字する場合＞
｢発信元名｣のリストボタンで、｢つけない｣、または発信元名を選択します。

| この設定は、ファクス送信時のみ有効です。 ｢標準発信元名｣を選択した場合は、自動的に発信元を選択して印字します。

(3) [OK]ボタンをクリックします。