SMTP/POPの設定

メールサーバー

- ｢SMTPサーバー(送信)｣
  電子メールの送信に使用するSMTPサーバーのIPアドレスまたはドメイン名を設定します。 IPアドレスを入力する場合は、半角数字でドットノーテーション(XXX.XXX.XXX.XXX形式)で入力します。 ドメイン名を入力する場合は、半角英数字で50文字まで入力できます。
- ｢POP3サーバー(受信)｣
  電子メールの受信に使用するPOP3サーバーのIPアドレスまたはドメイン名を設定します。 IPアドレスを入力する場合は、半角数字でドットノーテーション(XXX.XXX.XXX.XXX形式)で入力します。 ドメイン名を入力する場合は、半角英数字で50文字まで入力できます。

| SMTPサーバーとPOP3サーバーが同じ場合でも必ず両方を設定してください。

- ｢アカウント｣
  POP3サーバーにログインするときに使用する電子メールアカウントを設定します。
  半角英数字で50文字まで入力できます。
- ｢パスワード｣
  POP3サーバーにログインするときに使用するパスワードを設定します。
  半角英数字で50文字まで入力できます。
- ｢新着メールの確認｣
  メールサーバーへの新着メール確認の有無および確認時間の間隔を設定します。
  新着メールの確認を行わない場合、全ての数字を｢0｣に設定します。
  新着メールの確認を行う場合、最短で0(時間)0(分)5(秒)、最長で99(時間)59(分)59(秒)の間で確認間隔を設定できます。入力は半角数字で行います。
- ｢送信の前に受信を行う｣
  電子メールの受信を送信より先に行う場合にチェックします。
  ご利用のプロバイダによっては、送信(SMTPサーバーへの送信要求)前にPOP認証を必要とする場合があります。そのような場合、この項目を設定します。
- ｢SMTPポート番号｣
  SMTPポート番号を半角数字で入力します。
  通常は、｢25｣に設定します。
- ｢POP3ポート番号｣
  POP3ポート番号を半角数字で入力します。
  通常は、｢110｣に設定します。
- ｢POP3認証方式｣
  使用するPOP3サーバーが認証を必要とする場合、POP3認証方式を設定します。
  ｢標準｣または｢APOP｣のいずれかをチェックします。
- ｢SMTP認証方式｣
  使用するSMTPサーバーが認証を必要とする場合、SMTP認証方式を設定します。
  ｢使用しない｣、｢LOGIN｣、｢PLAIN｣または｢CRAM-MD5｣のいずれかをチェックします。
- ｢SMTP認証のアカウント｣
  SMTPサーバーにログオンするときに使用するアカウントを設定します。
  半角英数字で50文字まで入力できます。
- ｢SMTP認証のパスワード｣
  SMTPサーバーにログオンするときに使用するパスワードを設定します。
  半角英数字で50文字まで入力できます。