ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す印刷の不具合を調整したい（管理者向け）

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやモバイル端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい／PCに取込みたい
  - 自分のPCに取込みたい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい（PC-FAX送信）
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - IPファクス（SIP）を送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス（ストレージ）を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい（［共有］／［個人］／［グループ］）
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい（［ファイリングナンバー］）
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい（管理者向け）
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 機能拡張オプションを有効化したい（管理者向け）
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい（管理者向け）
  - 電源を管理して節電したい（管理者向け）
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい（管理者向け）
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい（管理者向け）
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい（管理者向け）
- 本機のネットワーク設定をしたい（管理者向け）
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# 印刷の不具合を調整したい（管理者向け）

#### 原稿の下地を強調する度合いを調整するには（［AEレベル調整］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [AEレベル調整]

AE（Auto Exposure）レベルを調整します（初期値：[2]）。

5段階で調整します。数字が大きいほど、下地が濃くなります。

#### 印刷が始まる位置や印刷画像の不良を調整するには（［プリンター調整］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [プリンター調整]

印刷開始位置や印刷画像の不良を調整します。

設定 | 説明
--- | ---
[印刷位置：先端] | こちら
[印刷位置：側端] | こちら
[両面印刷位置：先端] | こちら
[両面印刷位置：側端] | こちら
[プリンター先端イレース量] | こちら
[プリンター通紙方向倍率] | こちら
[メディア調整] | こちら

#### ステープルやパンチ、紙折りなどの位置を調整するには（［フィニッシャー調整］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [フィニッシャー調整]

ステープルやパンチ、紙折りなどの位置を調整します。

設定 | 説明
--- | ---
[センターステープル位置調整] | こちら
[中折り位置調整] | こちら
[第1三つ折り位置調整] | こちら
[第2三つ折り位置調整] | こちら
[パンチ縦位置調整] | こちら
[パンチ横位置調整] | こちら
[パンチレジストループ量調整] | こちら
[整合板位置調整] | こちら

#### 用紙の種類に応じて、画像濃度を調整するには（［濃度補正］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [濃度補正]

厚紙、OHP、封筒に印字される画像の濃度を、用紙の種類と印刷色ごとに調整します（初期値：[0]）。

数値が大きいほど濃度が濃くなります。

#### 高画質での印刷を安定化させるために、読取り部分のずれや傾きなどを補正するには（［画像安定化］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [画像安定化]

本機内部の温度や湿度の変動などによる、読取り部分のずれや傾きなどを補正して、高画質印刷を安定化します。

設定 | 説明
--- | ---
[画像安定化実行] | 画像安定化の方法を選びます（初期値：[画像安定化実行]）。[実行]で画像安定化を実行します。 [画像安定化実行]：通常の画像安定化を実行します。 [初期化+画像安定化実行]：画像安定化制御の履歴情報を初期化して、画像安定化を実行します。[画像安定化実行]を選んでも効果が得られない場合に選びます。

#### 両面印刷で紙づまりや画像に不具合があるときに、分離性、転写性のバランスを調整するには（［用紙分離位置調整］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [用紙分離位置調整]

両面印刷するとき、各面の用紙分離位置を調整します。

高温多湿環境などにより、紙づまりや画像に不具合があるとき、分離性、転写性のバランスを調整します。

設定 | 説明
--- | ---
[1面目]／[2面目]／[薄紙1面目]／[薄紙2面目] | 分離位置を調整する用紙と面を選びます。
[調整値] | -10.0 mm～10.0 mmの調整値を入力します（初期値：[0.0 mm]）。 紙づまりが起きるときは設定値を上げ、印刷画像にムラがあるときは設定値を下げます。

#### 印刷画像の階調が規則的になるように調整するには（［階調補正］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [階調補正]

印刷画像の色の再現が悪くなったときに、色階調を調整します。

1. 本機を再起動します。

2. [エキスパート調整]-[階調補正]で[画像安定化実行]が選ばれていることを確認し、スタートキーで画像安定化を開始します。

   画像安定化動作が開始されます。右側の補正項目が選べるようになります。

3. 補正する項目を選びます。

   - [プリンター（600dpi）]：解像度が600 dpiのプリントの印刷画像で、色階調が不規則な場合に選びます。

   - [プリンター（1200dpi）]：解像度が1200 dpiのプリントの印刷画像で、色階調が不規則な場合に選びます。

   - [コピー]：コピーの印刷画像で、色階調が不規則な場合に選びます。

4. テストパターンを印刷する用紙を選びます。

   - 手差しトレイは選べません。

5. スタートキーでテストパターンの印刷を開始します。

6. 画面に表示された向きで、テストパターンを原稿ガラスにセットします。

7. テストパターンが透けないように、テストパターンの上に10枚以上の白紙をセットします。

8. ADFを閉じます。

9. スタートキーでテストパターンの読込みを開始します。

   階調レベルが自動的に調整されます。

10. 手順3～9をあと2回繰返します。（合計3回）

#### 原稿ガラスでの原稿の読取り範囲を調整するには（［スキャンエリア］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [スキャンエリア]

スキャナーの読込み範囲を調整します。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

#### ADFでの原稿の読取り範囲を調整するには（［ADF調整］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [ADF調整]

ADFでの画像読取りに関する調整をします。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

#### スリットガラスの汚れの検出と清掃の設定をするには（［筋検出設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [筋検出設定]

スリットガラスの汚れの検出レベルや、スリットガラスの清掃について設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[事前検出設定] | スリットガラスの汚れを事前に検出する場合は、オンにします（初期値：オン）。 [警告表示]：本機の画面に表示する警告の種類を選びます（初期値：[Type1]）。 [Type1]：アイコン表示エリアに警告アイコンを表示します。 [Type2]：メッセージ表示エリアに警告メッセージを表示します。 [Type3]：画面全体に警告メッセージを表示します。 [検出レベル]：汚れの検出レベルを選びます（初期値：[ふつう]）。 [低]：汚れを検出しにくくします。 [ふつう]：通常のレベルで汚れを検出します。 [高]：汚れを検出しやすくします。
[通紙中清掃設定] | ADFで原稿を読込むときにスリットガラスを清掃する場合は、オンにします（初期値：オン）。

#### 登録されていない専用紙を、ユーザー紙として登録するには（［ユーザー紙設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [ユーザー紙設定]

[ユーザー紙1]～[ユーザー紙6]に、専用紙を登録します。坪量やメディア調整の設定をします。

詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

#### クラシックスタイルの［原稿外消去］を設定してコピーするときに、原稿以外の部分を消去する方法を設定するには（［消去補正］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [消去補正]

クラシックスタイルのコピーモードで使用できる[原稿外消去]の動作を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[消去動作] | 原稿の下地濃度に応じて自動で最適な方法を選んで消去するか、あらかじめ指定した方法で消去するかを選びます（初期値：[指定]）。
[消去方法] | [消去動作]で[指定]を選んだ場合に、消去方法を選びます。 [斜角消去]：原稿の外側を消去して原稿だけをコピーします。 [矩形消去]：原稿の外側を残したままコピーします。
[原稿濃度] | 原稿の濃度を調整します。

#### PSドライバーでの印刷時に、濃度補正を行わずに、PostScriptの仕様に準拠した状態で印刷するには（［PSデザイナーズ設定］）

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [PSデザイナーズ設定]

コンピューターからPSドライバーを使って印刷するときに、濃度補正を有効にするかどうかを設定します（初期値：オフ）。

オンにすると、濃度補正を無効とし、PostScriptの仕様に準拠した状態で印刷します。

オフにすると、濃度補正が有効となります。