ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール原稿／用紙関連の設定をする

# 原稿／用紙関連の設定をする

- ADFから原稿を読込むときの動作を設定する
- マニュアルステープルの動作を設定する
- 用紙種類の自動検知を行うかどうかをトレイごとに設定する

## ADFから原稿を読込むときの動作を設定する

ADFから原稿を読込むときの、原稿の傾き補正のレベルを設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[環境設定]-[ADF原稿傾き補正設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ADF原稿傾き補正設定] | ADFから原稿を読込むときの、原稿の傾き補正のレベルを選びます（初期値：[高]）。 [高]：機械的に傾きを補正し、加えて電子的に傾きを補正します。 [低]：機械的に傾きを補正します。

## マニュアルステープルの動作を設定する

マニュアルステープルの動作を設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[環境設定]-[マニュアルステープル設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ステープル開始待ち時間] | マニュアルステープルのスリットに用紙をセットしてから、ステープルでとじる動作を開始するまでの時間を指定します（初期値：[1]秒）。
[常時ステープル使用設定] | マニュアルステープルを常時使える状態にするため、スリープモードへ移行しないように設定する場合は、[する:スリープ不可]を選びます（初期値：[しない]）。

#####

- この設定は、オプションを装着している場合に表示されます。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

## 用紙種類の自動検知を行うかどうかをトレイごとに設定する

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[環境設定]-[紙種自動検出設定]で、用紙種類の自動検出を行うかどうかをトレイごとに設定します（初期値：オン）。

オンにした場合は、トレイの用紙種類を指定するときに[自動検出]を選択できます。

#####

- この設定は、オプションを装着している場合に表示されます。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。