ホーム > 機能 / 設定キーの説明 > [設定メニュー]-[ユーティリティ] > [コピー設定]

## [コピー設定]

### [基本設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[コピー設定]-[基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[集約/小冊子倍率] | [ページ集約]または[小冊子]を設定し、[用紙]で[自動]を選んだ場合に、自動で適した倍率に調整するかどうかを設定します（初期値：[お勧め倍率]）。 [お勧め倍率]：自動で適した倍率に調整します。機能によって以下の倍率が設定されます。 [2in1]、[小冊子]：70.7% [4in1]：50.0% [8in1]：35.3% [設定しない]：手動で倍率を設定する場合に選びます。
[小冊子クイック設定モード設定] | [小冊子]の設定画面を表示したときに、自動的に小冊子機能をオンにするかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[コピー初期設定] | コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[拡大表示初期設定] | 拡大表示でお使いの場合に、コピーモードの初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します（初期値：[出荷時の設定値]）。 コピーモードの各種設定の設定値を変更した状態で[現在の設定値]を選ぶことで、設定値を変更できます。
[AMS方向不可時動作] | [倍率]で[自動]を選んだ場合に、原稿の向きが用紙の向きと異なるときでも印刷するかどうかを選びます（初期値：[プリントする]）。 [プリントする]：原稿の向きに関わらず印刷します。 [ジョブ破棄]：原稿の向きが用紙の向きと異なる場合は、ジョブを破棄します。 [拡大ローテーション]をオフにした場合に有効です。
[連続読込み方法] | [連続読込み]を設定して原稿を読込むときの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[自動出力]）。 [自動出力]：原稿の読込み中に印刷を開始します。生産性を重視したい場合に選びます。 [一括出力]：すべての原稿の読込みが終了してから印刷を開始します。設定間違いなどがあるときは、印刷前にデータを削除できます。
[拡大ローテーション] | 拡大ローテーション機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 拡大ローテーション機能を使うと、拡大コピーによって拡大した画像の縦の長さが用紙に収まらない場合に、画像を回転させることで用紙に収めることができます。
[中とじ/中折り時の小冊子選択] | [中とじ]または[中折り]を設定した場合に、自動で[小冊子]を設定するかどうかを設定します（初期値：[自動選択する]）。 [自動選択する]：自動で[小冊子]を設定します。 [ユーザーに確認する]：[小冊子]を設定するかどうかの確認メッセージを表示し、ユーザーに選ばせます。 [自動選択しない]：[小冊子]を設定しません。
[用紙挿入時のトレイ選択] | 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイとして手差しトレイを自動選択する場合は、[手差し]を選びます（初期値：[手差し]）。 手差しトレイに用紙をセットしたときに、給紙トレイが手差しトレイに変更され、用紙設定画面が表示されます。
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[三つ折り印刷面方向] | コピーした用紙を三つ折りにして排紙するとき、印刷面を内側に折るか、外側に折るかを選びます（初期値：[内側]）。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。
[自動画像回転] | 原稿と用紙の向きが異なる場合に、どのような設定のときに原稿画像を自動回転するかを選びます（初期値：[自動用紙/自動倍率設定時]）。 [自動用紙/自動倍率/縮小設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動用紙/自動倍率設定時]：[用紙]を[自動]、[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率/縮小設定時]：[倍率]を[自動]または縮小に設定した場合に自動回転します。 [自動倍率設定時]：[倍率]を[自動]に設定した場合に自動回転します。
[インターシートトレイ選択] | [カバーシート]、[インターシート]、[章分け]を設定したときに、挿入する用紙をセットする給紙トレイの初期値を選びます（初期値：[トレイ2]）。

参考

- 以下の設定は、[設定メニュー]-[管理者]-[セキュリティー]-[ユーザー開放レベル]で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [原稿ガラス自動倍率]、[ADF自動倍率]、[APS解除時のトレイ指定]、[三つ折り印刷面方向]、[コピー操作時の印刷受付]、[自動画像回転]

### [仕上がりプログラム]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[コピー設定]-[仕上がりプログラム]

クラシックスタイルのコピーモードのトップ画面に、仕上りプログラムキーを配置する場合は、オンにします（初期値：オン）。

[仕分け]、[グループ/ソート]、[紙折り/中とじ]、[ステープル]、[パンチ]で、仕上りプログラムとして登録する設定の組合わせを指定します。

参考

- この設定は、オプションを装着している場合に表示されます。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。

### [カードコピー]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[コピー設定]-[カードコピー]

カードコピー機能の初期値を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[レイアウト] | カードの表面、裏面をどのように配置するかの初期値を選びます（初期値：[上下]）。 [上下]：用紙の上部に表面を、下部に裏面を配置します。 [左右(上半分)]：用紙の上部左側に表面を、右側に裏面を配置します。 [左右]：用紙の左側に表面を、右側に裏面を配置します。
[変倍] | カードをコピーするときの倍率の初期値を選びます（初期値：[フルサイズ]）。 [フルサイズ]：用紙のサイズに合わせて拡大してコピーします。 [等倍]：カードと同じサイズでコピーします。
[原稿サイズ登録1]～[原稿サイズ登録4] | よくコピーするカードのサイズを登録します。登録したサイズは、[IDカードコピー]の設定画面で呼出すことができます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。