ホーム > はじめに > 用紙をセットする > 用紙について

## 用紙について

### 使用できる用紙の種類

用紙種類 | 用紙坪量 | 用紙容量
--- | --- | ---
薄紙 | 52 g/m2 ～ 59 g/m2 13-13/16 lb ～ 15-11/16 lb | トレイ1：500枚 トレイ2：500枚 給紙キャビネット PC-116：500枚 給紙キャビネット PC-216：1000枚 給紙キャビネット PC-416：2500枚 給紙キャビネット PC-417：2500枚 大容量給紙ユニット LU-302：3000枚
普通紙 再生紙 片面専用用紙*1 特殊紙*2 レターヘッド紙*3 色紙*4 ユーザー紙1*5 | 60 g/m2 ～ 90 g/m2 15-15/16 lb ～ 23-15/16 lb | 手差しトレイ：150枚 トレイ1：500枚 トレイ2：500枚 給紙キャビネット PC-116：500枚 給紙キャビネット PC-216：1000枚 給紙キャビネット PC-416：2500枚 給紙キャビネット PC-417：2500枚 大容量給紙ユニット LU-302：3000枚
普通紙+ ユーザー紙2*5 | 91 g/m2 ～ 105 g/m2 24-3/16 lb ～ 27-15/16 lb | 手差しトレイ：120枚 トレイ1：400枚 トレイ2：400枚 給紙キャビネット PC-116：400枚 給紙キャビネット PC-216：800枚 給紙キャビネット PC-416：2000枚 給紙キャビネット PC-417：2000枚 大容量給紙ユニット LU-302：2500枚
厚紙1 ユーザー紙3*5 | 106 g/m2 ～ 120 g/m2 28-3/16 lb ～ 31-15/16 lb | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-116：150枚 給紙キャビネット PC-216：300枚 給紙キャビネット PC-416：1000枚 給紙キャビネット PC-417：1000枚 大容量給紙ユニット LU-302：2500枚
厚紙1+ ユーザー紙4*5 | 121 g/m2 ～ 157 g/m2 32-3/16 lb ～ 41-3/4 lb | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-116：150枚 給紙キャビネット PC-216：300枚 給紙キャビネット PC-416：1000枚 給紙キャビネット PC-417：1000枚 大容量給紙ユニット LU-302：1750枚
厚紙2 ユーザー紙5*5 | 158 g/m2 ～ 209 g/m2 42 lb ～ 55-5/8 lb | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-116：150枚 給紙キャビネット PC-216：300枚 給紙キャビネット PC-416：1000枚 給紙キャビネット PC-417：1000枚 大容量給紙ユニット LU-302：1550枚
厚紙3 ユーザー紙6*5 | 210 g/m2 ～ 256 g/m2 55-7/8 lb ～ 68-1/8 lb | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-116：150枚 給紙キャビネット PC-216：300枚 給紙キャビネット PC-416：1000枚 給紙キャビネット PC-417：1000枚 大容量給紙ユニット LU-302：1300枚
厚紙4 | 257 g/m2 ～ 300 g/m2 68-3/8 lb ～ 79-13/16 lb | 手差しトレイ：20枚
OHPフィルム | － | 手差しトレイ：20枚
はがき （4 e 6、A6カード） | － | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：200枚
封筒 | － | 手差しトレイ：10枚 トレイ1：70枚 ※トレイ1の用紙容量は、温度23℃（73.4 °F）、湿度65%の環境での参考値
ラベル用紙 | － | 手差しトレイ：20枚
インデックス紙 | － | 手差しトレイ：20枚
長尺紙 | 127 g/m2 ～ 210 g/m2 33-13/16 lb ～ 55-7/8 lb | 手差しトレイ：10枚

*1 両面に印刷したくない用紙（すでに1面目に印刷がされている用紙など）。

*2 上質紙などの特別な用紙。

*3 あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙。

*4 カラーペーパーなど色が付いた用紙。

*5 よく使う用紙種類として本機に登録されている用紙。

重要

- OHPフィルムや色紙など、普通紙以外の用紙を専用紙と呼びます。給紙トレイに専用紙をセットした場合、用紙の種類を正しく設定してください。正しく設定しないと、紙づまりや画像不良の原因となります。

参考

- 用紙坪量、メディア調整の設定については、サービス実施店にお問い合わせください。
- 片面印刷された用紙の裏面に印刷する場合は、手差しトレイに用紙をセットし、用紙の設定で[両面2面目]を選ぶことで、印刷画質の低下を軽減できます。[両面2面目]は、手差しトレイに普通紙、普通紙+、厚紙1、厚紙1+ 、厚紙2、厚紙3、厚紙4をセットしたときに設定できます。
- 薄紙、厚紙3、厚紙4を使う場合は、十分な画像が得られない可能性があります。
- A5（5-1/2 e 8-1/2）以下の薄紙は使用しないでください。
- 厚紙4をトレイにセットする場合、A4、8-1/2 e 11はv方向に、A3、11 e 17はw方向にセットしてください。
- OHPフィルムをトレイにセットする場合は、v方向にセットしてください。
- 長尺紙を使って印刷するには、オプションの長尺用紙セットガイドが必要です。

### 使用できる用紙のサイズ

給紙口 | 通紙可能サイズ
--- | ---
トレイ1 | A3 w ～ A6 w、B4 w ～ B6 w、はがき（100 mm e 148 mm） w、11 e 17 w ～ 8-1/2 e 11 w/v、4 e 6 w、8 e 13 w*1、16K v、8K w、封筒（洋形2号w、洋形3号w、洋形4号w、長形3号w、長形4号w、角形1号w、角形2号w、角形3号w、C4 w、C5 w、C6 w、DL w、Com10、Monarch） 幅：90 mm ～ 297 mm（3-9/16インチ ～ 11-11/16インチ）、長さ：148 mm ～ 431.8 mm（5-13/16インチ ～ 17インチ）
トレイ2 | SRA3 w、A3 w ～A5 w、B4 w、B5 w/v、12-1/4 e 18 w ～ 8-1/2 e 11 w/v、8 e 13 w*1、16K v、8K w 幅：139.7 mm ～ 320 mm（5-1/2インチ ～ 12-5/8インチ）、長さ：182 mm ～ 457.2 mm（7-3/16インチ ～ 18インチ）
手差しトレイ | SRA3 w、A3 w ～ A6 w、B4 w ～ B6 w、はがき（100 mm e 148 mm） w、長尺紙*3、12 e 18 w ～ 5-1/2 e 8-1/2 w/v、4 e 6 w、8 e 13 w*2、16K w/v、8K w、封筒（洋形2号w、洋形3号w、洋形4号w、長形3号w、長形4号w、角形1号w、角形2号w、角形3号w、C4 w、C5 w、C6 w、DL w、Com10、Monarch） 幅：90 mm ～ 320 mm（3-9/16インチ ～ 12-5/8インチ）、長さ：139.7 mm ～ 1200 mm（5-1/2インチ ～ 47-1/4インチ）
給紙キャビネット PC-116 | A3 w ～ A5 w、B4 w、B5 w/v、 11 e 17 w ～ 8-1/2 e 11 w/v、8 e 13 w*1、16K v、8K w
給紙キャビネット PC-216 | A3 w ～ A5 w、B4 w、B5 w/v、 11 e 17 w ～ 8-1/2 e 11 w/v、8 e 13 w*1、16K v、8K w
給紙キャビネット PC-416 | A4 v、8-1/2 e 11 v
給紙キャビネット PC-417 | A4 v、A5 w、B5 v、8-1/2 e 11 v、5-1/2 e 8-1/2 w、16K v
大容量給紙ユニット LU-302 | A4 v、8-1/2 e 11 v
自動両面ユニット | SRA3 w、A3 w ～ A6 w、B4 w ～ B6 w、ISO-B5 w/v、はがき（100 mm e 148 mm） w、12-1/4 e 18 w ～ 5-1/2 e 8-1/2 w、4 e 6 w、8 e 13 w*2、16K w/v、8K w 幅：100 mm ～ 320 mm（3-15/16インチ ～ 12-5/8インチ）、長さ：148 mm ～ 457.2 mm（5-13/16インチ ～ 18インチ）

*1 Foolscapには、8-1/2 e 13-1/2 w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8 e 13 w の4種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

*2 Foolscapには、8-1/2 e 13-1/2 w 、220 mm e 330 mm w、8-1/2 e 13 w、8-1/4 e 13 w、8-1/8 e 13-1/4 w、8 e 13 wの6種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

*3 長尺紙
幅：90 mm ～ 297 mm（3-9/16インチ ～ 11-11/16インチ）
長さ：457.3 mm ～ 1200 mm（18インチ ～ 47-1/4インチ）

### 使用できない用紙

以下のような用紙はセットしないでください。印刷品質の低下や、紙づまり、故障の原因になります。

- 1度通紙したOHPフィルム（白紙状態で排紙されたOHPフィルムでも再使用できません）

- 熱転写プリンターやインクジェットプリンターで印刷された用紙

- 折り目、反り、しわ、破れのある用紙

- 開封後長期間経過した用紙

- 吸湿した用紙、バインダー用の穴が開いている用紙、ミシン目のある用紙

- 表面が滑らかすぎる用紙、表面が粗すぎる用紙、表面が一様でない用紙

- カーボン紙、感熱紙、感圧紙、アイロンプリント紙のような表面が加工された用紙

- 箔押し、エンボスなどの加工が施されている用紙

- 形が不規則な用紙（長方形でない用紙）

- のり、ステープル、クリップなどでとじられている用紙

- ラベルが貼られている用紙

- リボンやフック、ボタンなどの付いている用紙

- フラップ（ふた）や胴のフラップ（ふた）がかぶさる部分に、のりやはく離紙のついた封筒

### 用紙の保管のしかた

用紙は、湿気の少ない冷暗所に保管してください。用紙が湿気を含むと、紙づまりの原因になります。

また、用紙は立てて置かずに水平に保管してください。用紙にカールがついて、紙づまりの原因になります。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。