ホーム > 本機について > オプションの各部の名前とはたらき > オプション構成

## オプション構成

### オプション構成一覧

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 本体部 | スキャナー部で原稿を読込み、読取った画像をプリンター部で印刷できます。 本文中では本機、本体と呼びます。
2 | オリジナルカバー OC-511 | セットした原稿が動かないように押さえることができます。 本文中ではオリジナルカバーと呼びます。
3 | 自動両面原稿送り装置 DF-632 | 原稿を自動的に1枚ずつ送り出して読込むことができます。両面原稿も自動的に反転して読込みます。 本文中ではADFと呼びます。
4 | 自動両面原稿送り装置 DF-714 | 原稿を自動的に1枚ずつ送り出して読込むことができます。両面原稿でも反転することなく一度の通紙で読込みます。 本文中ではADFと呼びます。
5 | FAXキット FK-514 | 本機をファクス機として使えます。または電話回線を増設することもできます。
6 | クリーンユニット CU-102 | 本機内で発生した微細な粒子（UFP）を捕集し、本機外への排出を抑えます。
7 | 認証装置 AU-102 | 指静脈パターンを読取ってユーザー認証を行うことができます。 認証装置 AU-102を設置するには、ワーキングテーブル WT-506が必要です。 本文中では指静脈生体認証装置と呼びます。
8 | 認証装置 AU-206 | ICカード/NFC対応Android端末に記録された情報を読取ってユーザー認証を行うことができます。 認証装置 AU-206を設置するには、取付けキット MK-735が必要です。 ワーキングテーブル WT-506に設置することもできます。 本文中ではICカード認証装置と呼びます。
9 | ワーキングテーブル WT-506 | 原稿などを一時的に置くことができます。また、認証装置 AU-102、認証装置 AU-206、フィニッシャー FS-P04を設置する場合にも使います。
10 | フィニッシャー FS-P04 | 印刷した用紙をステープルとじできます。 ステープル針は、ステイプルキット SK-501を使用します。 フィニッシャー FS-P04を設置するには、ワーキングテーブル WT-506が必要です。 フィニッシャー FS-P04の使い方について詳しくは、フィニッシャーの使い方をごらんください。
11 | キーパッド KP-102 | 操作パネル横に装着します。 ハードウェアキーで本機の操作や数字の入力ができます。
12 | セキュリティーキット SC-509 | 不正コピーを防止するための、コピーガード機能、パスワードコピー機能を使えます。
13 | FAX搭載キット MK-742 | FAXキット FK-515を本機に取付ける場合に必要です。
14 | FAXキット FK-515 | 電話回線を増設することができます。 FAXキット FK-515を装着するには、FAX搭載キット MK-742が必要です。
15 | 取付けキット MK-730 | 長尺紙に印刷する場合に使います。 本文中では長尺用紙セットガイドと呼びます。
16 | 大容量給紙ユニット LU-302 | A4（8-1/2 e 11）サイズの用紙を3000枚までセットできます。 本文中では大容量給紙ユニットと呼びます。 大容量給紙ユニット LU-302を装着するには、給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれかを本機に装着する必要があります。
17 | 専用デスク DK-705 | 本機をフロアに設置できます。 本文中では専用デスクと呼びます。
18 | 専用デスク DK-516 | 本機をフロアに設置できます。 本文中では専用デスクと呼びます。
19 | 給紙キャビネット PC-417 | A4（8-1/2 e 11）サイズで左トレイに1500枚まで、右トレイに1000枚までの用紙をセットできます。 本文中では2段LCT（内蔵）と呼びます。
20 | 給紙キャビネット PC-416 | A4（8-1/2 e 11）サイズで2500枚までの用紙をセットできます。 本文中ではLCT (内蔵)と呼びます。
21 | 給紙キャビネット PC-216 | 上段・下段にそれぞれ500枚までの用紙をセットできます。 本文中では2段給紙キャビネットと呼びます。
22 | 給紙キャビネット PC-116 | 上段には500枚までの用紙をセットし、下段は収納ボックスとして使えます。 本文中では1段給紙キャビネットと呼びます。
23 | フィニッシャー FS-539 | 印刷された用紙をソート、グループ、ステープルとじして排紙できます。 フィニッシャー FS-539を装着するには、中継搬送ユニット RU-513が必要です。また、給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれか、または専用デスク DK-516を本機に装着する必要があります。
24 | フィニッシャー FS-539 SD | 印刷された用紙をソート、グループ、ステープル、紙折り、中とじして排紙できます。 フィニッシャー FS-539 SDを装着するには、中継搬送ユニット RU-513が必要です。また、給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれか、または専用デスク DK-516を本機に装着する必要があります。
25 | パンチキット PK-524 | フィニッシャー FS-539/FS-539 SDに装着します。 パンチ穴をあけることができます。
26 | 中継搬送ユニット RU-513 | フィニッシャー FS-539/FS-539 SDを本機に取付ける場合に必要です。
27 | フィニッシャー FS-533 | 本体の排紙トレイに装着します。 印刷された用紙をソート、グループ、ステープルとじして排紙できます。
28 | パンチキット PK-519 | フィニッシャー FS-533に装着します。 パンチ穴をあけることができます。
29 | セパレーター JS-506 | 本体の排紙トレイに装着します。 印刷された用紙を仕分けることができます。

### その他のオプション構成一覧

以下のオプションは、本機に内蔵されるため図解してありません。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | FAX済みスタンプユニット SP-501 | ファクス送信時に、読取った原稿にスタンプを押すことができます。原稿が読取られたことを確認できます。
2 | 補充スタンプ 2 | FAX済みスタンプユニット SP-501の補充スタンプです。
3 | ローカル接続キット EK-608 | 音声ガイド機能を使う場合に装着します。 スピーカーとUSBポートが増設されます。 本文中ではローカル接続キットと呼びます。
4 | ローカル接続キット EK-609 | 音声ガイド機能、Bluetooth LE対応のiOS端末との連携機能を使う場合に装着します。 スピーカー、USBポート、Bluetooth LE通信用の受信装置が増設されます。 本文中ではローカル接続キットまたはローカル接続キット(音声ガイド／Bluetooth LE対応)と呼びます。
5 | i-Option LK-104 | 音声ガイド機能を追加できます。
6 | i-Option LK-105 | サーチャブルPDF機能を追加できます。
7 | i-Option LK-106 | 特殊フォントの一つである、バーコードフォントを追加できます。
8 | i-Option LK-107 | 特殊フォントの一つである、Unicodeフォントを追加できます。
9 | i-Option LK-108 | 特殊フォントの一つである、OCRフォントを追加できます。 標準ではOCR-Bフォント（PostScript）を利用できます。このオプションを導入するとOCR-Aフォント（PCL）を利用できるようになります。
10 | i-Option LK-110 | DOCX、XLSX形式への変換や、高機能および高画質なデータを生成する機能を追加できます。 このオプションは、i-Option LK-105の機能ライセンスも含みます。このオプションを購入する場合、i-Option LK-105を購入する必要はありません。
11 | i-Option LK-111 | ThinPrint機能を追加できます。
12 | i-Option LK-114 | ユビキタスプリント機能を追加できます。
13 | i-Option LK-115 | TPM（Trusted Platform Module）を追加できます。本機の証明書やパスワードなどの機密情報をTPMで暗号化することで、セキュリティーを高められます。
14 | i-Option LK-116 | ウイルススキャン機能を追加できます。
15 | i-Option LK-117 | IPファクス（SIP）機能を追加できます。
16 | アップグレードキット UK-221 | 無線ネットワーク環境で本機を使用できます。 本文中では無線LAN接続キットと呼びます。
17 | 結露防止ヒーター HT-510 | スキャナーの結露を防止できます。 結露防止ヒーター HT-510は給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれか、または専用デスク DK-516を購入した場合に取付けることができます。
18 | 結露防止ヒーター電源Box MK-719 | 結露防止ヒーター HT-510の動作をON/OFFします。 結露防止ヒーター電源Box MK-719は給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれか、または専用デスク DK-516を購入した場合に取付けることができます。
19 | 防湿ヒーター HT-509 | 給紙トレイ内の用紙が湿気を含むのを防止します。 防湿ヒーター HT-509は給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417のいずれかを購入した場合に取付けることができます。
20 | トランスキット TK-101 | 大容量給紙ユニット LU-302の防湿ヒーターを機能させるときに必要です。
21 | 取付けキット MK-735 | 認証装置 AU-206を本体に内蔵して使用する場合に装着します。
22 | インテリジェントメディアセンサー IM-103 | トレイにセットされている用紙種類を自動検知します。
23 | 拡張メモリー EM-908 | 本機にストレージを増設します。 利用するには、本機のファームウェアをアップデートする必要があります。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

### 前面

本図は本体に給紙キャビネット PC-416を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 用紙エンプティーランプ | トレイの用紙残量が少なくなるとオレンジ色に点滅し、用紙がなくなると点灯します。
2 | LCT (内蔵) | 2500枚までの普通紙をセットできます。

本図は本体に給紙キャビネット PC-216または、給紙キャビネット PC-116を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
3 | 右下ドア | トレイ3／トレイ4搬送部で紙づまり処理を行うときに開きます。
4 | 右下ドア解除レバー | 右下ドアをロックしているレバーです。
5 | トレイ3 | 500枚までの普通紙をセットできます。
6 | トレイ4／収納ボックス | 1段給紙キャビネット装着時、収納ボックスとして使います。 2段給紙キャビネット装着時、500枚までの普通紙をセットできます。

本図は本体に給紙キャビネット PC-417を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
7 | 右トレイ（トレイ4） | 1000枚までの普通紙をセットできます。
8 | 左トレイ（トレイ3） | 1500枚までの普通紙をセットできます。

### 側面／背面

本図は本体に自動両面原稿送り装置 DF-714、給紙キャビネット PC-216、FAXキット FK-514、FAXキット FK-515、FAX搭載キット MK-742、結露防止ヒーター電源Box MK-719、クリーンユニット CU-102を装着しています。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 結露防止ヒーター電源スイッチ | 結露防止ヒーターの動作をON/OFFします。ONのとき本機内部の結露を防止します。 結露防止ヒーターは給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417、専用デスク DK-516を購入した場合にご利用になれます。
2 | 防湿ヒーター電源スイッチ | 防湿ヒーターの動作をON/OFFします。ONのとき用紙が湿気を含むのを防止します。 防湿ヒーターは給紙キャビネット PC-116/PC-216/PC-416/PC-417、大容量給紙ユニット LU-302、専用デスク DK-516を購入した場合にご利用になれます。 大容量給紙ユニット LU-302の場合、トランスキット TK-101が別途必要です。
3 | 外付け電話機接続用コネクター(TEL PORT1) | 外付け電話機のコードを接続します。 複数の回線をお使いの場合でも、こちらのコネクターにコードを接続してください。
4 | ポート1 回線コネクター(LINE PORT1) | 一般加入電話回線を接続するときに使います。 電話回線を1回線だけ使う場合は、こちらのコネクターにコードを接続してください。
5 | ポート2 回線コネクター(LINE PORT2) | 一般加入電話回線を接続するときに使います。
6 | ポート4 回線コネクター(LINE PORT4) | 一般加入電話回線を接続するときに使います。
7 | ポート3 回線コネクター(LINE PORT3) | 一般加入電話回線を接続するときに使います。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。