ホーム > Web 設定ツール > プリントの使用環境を設定する > BMLinkS印刷の使用環境を設定する

## BMLinkS印刷の使用環境を設定する

### 設定の流れ

BMLinkS統合プリンタードライバーは、メーカーや機種に依存しないプリンタードライバーです。用途に応じたプリンターを検索して印刷できるので、ユーザーや管理者の負荷を軽減できます。

BMLinkS印刷をお使いになる場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
BMLinkS印刷の基本設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定する

- SSLで通信する

参考

- BMLinkS統合プリンタードライバーの対応OSやインストール方法、使用方法については、BMLinkSのサイトからダウンロードできるマニュアルをごらんください。

### BMLinkS印刷の基本設定をする

BMLinkS統合プリンタードライバーを使って印刷するための設定をします。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[BMLinkS設定]で、BMLinkSの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[BMLinkS設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SSDP設定]で、SSDPの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[SSDP設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

[BMLinkS設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[BMLinkS使用設定] | BMLinkS印刷を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ポート番号設定] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 [SOAPポート番号]：SOAPポート番号を変更します（初期値：[52080]）。SOAPポートでは、印刷コマンドを受信します。 [SOAPポート番号(SSL)]：SSL通信用のSOAPポート番号を変更します（初期値：[52443]）。 [プリンターポート番号]：プリンターポート番号を変更します（初期値：[52000]）。プリンターポートでは、印刷ジョブを受信します。 [プリンターポート番号(SSL)]：SSL通信用のプリンターポート番号を変更します（初期値：[52001]）。
[タイムアウト設定] | 必要に応じて、通信のタイムアウト時間を変更します。 [サーバータイムアウト]：本機が印刷コマンドや印刷ジョブを受信するときの、通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。 [クライアントタイムアウト]：本機がプリンタードライバーに通知するときの、通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。 [サービス通知間隔]：起動公告を送信してから、タイムアウトするまでの、公告の有効時間を変更します（初期値：[3時間]）。有効時間を経過しても、BMLinkSを使っている場合は、自動的に更新されます。
[デバイス情報設定] | 必要に応じて、本機の情報を設定します。 [プリンター名]：プリンタードライバーに通知する、本機のプリンター名を入力します（255バイト以内）（初期値：[BMLinkS Print]）。 [Friendly Name]：プリンタードライバーに通知する、本機の名前を入力します（255バイト以内）（初期値：[BMLinkS Device]）。
[設置場所] | 必要に応じて、本機の設置場所（国名、組織名、支店名、ビル名、階数、ブロック名）を入力します。
[通知許可設定] | 印刷完了後に通知する場合は、オンにします（初期値：オン）。

[SSDP設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[SSDP] | SSDPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。 SSDPを使うと、本機でBMLinkSサービスが起動したことを、プリンタードライバーに知らせます。 また、プリンタードライバーで、SSDPによるBMLinkSサービスのサービス検索が行われると、本機が検索条件に合致する場合に、応答します。
[マルチキャストTTL設定] | 必要に応じて、SSDPマルチキャストパケットのTTL（Time To Live）を変更します（初期値：[1]）。

### SSLで通信する

本機とコンピューターとの通信を、SSLで暗号化するための設定をします。

1
本機の証明書を登録し、SSL通信を有効にします。

- 設定内容について詳しくは、SSL/TLSで通信するをごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[BMLinkS設定]で、SSLの設定をします。

[BMLinkS設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[SSL設定] | SSLで通信するかどうかを選びます（初期値：[非SSL通信のみ可]）。 [非SSL通信のみ可]：非SSL通信だけを許可します。 [SSL通信のみ可]：SSL通信だけを許可します。 [SSL/非SSL通信可]：SSL通信と非SSL通信の両方を許可します。
[ポート番号設定] | 必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します。 [SOAPポート番号(SSL)]：SSL通信用のSOAPポート番号を変更します（初期値：[52443]）。 [プリンターポート番号(SSL)]：SSL通信用のプリンターポート番号を変更します（初期値：[50001]）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。