ホーム > ファクス > クラシックスタイルのファクス機能を使う > こんな受信のしかたがあります > 掲示板に登録されたファイルを受信する（[ポーリング受信]）

## 掲示板に登録されたファイルを受信する（[ポーリング受信]）

### ポーリング受信（掲示板）について

ポーリング受信（掲示板）は、送信元の掲示板ボックスに登録されているポーリング用のファイルを、本機から指示して受信する機能です。

ポーリング受信する場合、通信料金は受信側が負担します。

参考

- ポーリング受信（掲示板）機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  中継配信、親展通信、ECM OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング送信（掲示板）、ポーリング受信、Fコード送信

参照

- ポーリング用のファイルを掲示板に登録する（[ポーリング送信]）

### 操作の流れ

1
クラシックスタイルのファクス画面を表示します。
2
宛先を指定します。
3
[応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング受信]をタップし、[ON]をタップします。
4
[掲示板]をタップし、相手機の掲示板ボックスのボックス番号を入力してから、[OK]をタップします。
5
スタートキーで受信を開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。