ホーム > ネットワークファクス > IPファクス（SIP）を送受信する > IPファクス（SIP）の送信のしかた > 送信する（基本的な操作の流れ）

## 送信する（基本的な操作の流れ）

1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[IPファクス(SIP)]をタップします。
3
宛先を指定します。

- 宛先の指定のしかたについて詳しくは、宛先の指定をごらんください。

4
必要に応じて、送信のオプション設定をします。

- オプション設定について詳しくは、送信のオプション設定をごらんください。

5
スタートキーで送信を開始します。

- ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

参考

- オプション設定の初期値は変更することができます。設定のしかたについて詳しくは、各モードのオプション設定の初期値を変更するをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。