ホーム > PC-FAX > PC-FAX送信のしかた > [FAX送信ポップアップ]画面について > ファクスの送信機能を設定する

## ファクスの送信機能を設定する

[FAX送信ポップアップ]画面で[FAXモード設定詳細...]をクリックすると、ファクスの送信機能を設定できます。

設定 | 説明
--- | ---
[送信ファイルを印刷] | ファクスを送信すると同時に印刷する場合は、チェックをつけます。 [印刷設定]画面の[FAX]タブでも設定できます。
[タイマー送信] | ファクス送信を開始する時刻を指定する場合は、チェックをつけます。指定した時刻に自動的に送信が開始されます。 [現在時刻を反映]：コンピューターの現在の時刻が[送信時刻]に反映されます。 [印刷設定]画面の[FAX]タブでも設定できます。
[SUBアドレス] | Fコード送信機能を使う場合はチェックをつけて、送信先のボックスのボックス番号を入力します（半角数字20桁以内）。 [印刷設定]画面の[FAX]タブでも設定できます。
[送信ID] | Fコード送信機能を使う場合はチェックをつけて、送信先のボックスのパスワードを入力します（半角数字20桁以内、記号は#、*）。 [印刷設定]画面の[FAX]タブでも設定できます。

参考

- タイマー送信を行うときは、コンピューターの時刻と本機の時刻が一致していることを確認してください。本機の時刻が、指定された送信時刻を過ぎていた場合、翌日に送信されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。