ホーム > トラブルシューティング > 紙づまり／針づまりが発生したとき > 紙づまりが発生したとき > 給紙トレイで紙づまりが発生した場合

## 給紙トレイで紙づまりが発生した場合

給紙トレイ（トレイ1/2）内の紙片を取除く場合

図のようにロックを解除し、給紙トレイを引抜いてから、紙片を取除いてください。

重要

- 搬送ローラーの表面には、手を触れないように注意してください。

注意

- 本製品の内部には、高温部分があります。紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないでください。やけどの原因となります。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。