ホーム > トラブルシューティング > 紙づまり／針づまりが発生したとき > 紙づまりが発生したとき > フィニッシャー FS-533で紙づまりが発生した場合

## フィニッシャー FS-533で紙づまりが発生した場合

フィニッシャー内の紙づまり箇所は、仕上りの設定によって異なります。

参考

- 本図はフィニッシャー FS-533にパンチキット PK-519を装着しています。

注意

- 本製品の内部には、高温部分があります。紙づまりの処置など内部を点検するときは、「高温注意」を促す表示がある部分（定着器周辺など）に、触れないでください。やけどの原因となります。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。