ホーム > ファクス > クラシックスタイルのファクス機能を使う > こんな送信のしかたがあります > ポーリング用のファイルを掲示板に登録する（[ポーリング送信]）

## ポーリング用のファイルを掲示板に登録する（[ポーリング送信]）

### ポーリング送信（掲示板）について

ポーリング送信（掲示板）は、受信側からの受信指示（ポーリング指示）で送信するファイルを、あらかじめ本機の掲示板ボックスに蓄積（登録）しておく機能です。

掲示板ボックスに登録したファイルは、ポーリング指示を受けると送信されます。

1つの掲示板ボックスには1ファイルだけ登録できます。掲示板ボックスは10個まで登録できるため、用途に応じた使い分けができます。

参考

- 掲示板に登録されたポーリング用のファイルは、受信側からのポーリング指示で送信されたあともボックスから削除されません。掲示板ボックスに設定されているファイルの保管期間に従います。
- ポーリング送信（掲示板）機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  タイマー通信、中継配信、親展通信、ECM OFF、V.34 OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信、ポーリング受信、ポーリング受信（掲示板）、Fコード送信

参照

- 掲示板に登録されたファイルを受信する（[ポーリング受信]）

### お使いになるための準備

ポーリング用のファイルを登録するための掲示板ボックスを登録します。

登録のしかたについて詳しくは、掲示板ボックスを登録するをごらんください。

### 操作の流れ

1
原稿をセットします。
2
クラシックスタイルのファクス画面を表示します。
3
[応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング送信]をタップし、[ON]をタップします。
4
[掲示板]をタップし、ファイルを登録する掲示板ボックスのボックス番号を入力してから、[OK]をタップします。
5
スタートキーで送信を開始します。

掲示板ボックスにファイルが登録されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。