ホーム > はじめに > 原稿をセットする > ADFにセットする

## ADFにセットする

### ADFにセットできる原稿

自動両面原稿送り装置 DF-632の場合

項目 | 仕様
--- | ---
原稿種類 | 片面 | 薄紙（35 g/m2 ～ 49 g/m2（9-5/16 lb ～ 13-1/16 lb）） 普通紙（50 g/m2 ～ 163 g/m2（13-5/16 lb ～ 43-3/8 lb））*
両面 | 普通紙（50 g/m2 ～ 163 g/m2（13-5/16 lb ～ 43-3/8 lb））*
混載 | 普通紙（50 g/m2 ～ 128 g/m2（13-5/16 lb ～ 34-1/16 lb））
原稿サイズ | 片面原稿／両面原稿：A3 w ～ A6 w、はがき（100 mm e 148 mm） w、11 e 17 w ～ 5-1/2 e 8-1/2 v FAXモード：139.7 mm ～ 1000 mm（5-1/2インチ ～ 39-3/8インチ）
原稿積載量 | 片面原稿／両面原稿：最大100枚（80 g/m2（21-1/4 lb））

自動両面原稿送り装置 DF-714の場合

項目 | 仕様
--- | ---
原稿種類 | 片面 | 薄紙（35 g/m2 ～ 49 g/m2（9-5/16 lb ～ 13-1/16 lb）） 普通紙（50 g/m2 ～ 163 g/m2（13-5/16 lb ～ 43-3/8 lb））*
両面 | 普通紙（50 g/m2 ～ 163 g/m2（13-5/16 lb ～ 43-3/8 lb））*
混載 | 普通紙（50 g/m2 ～ 128 g/m2（13-5/16 lb ～ 34-1/16 lb））
原稿サイズ | 片面原稿／両面原稿：A3 w ～ A6 w、はがき（100 mm e 148 mm） w、11 e 17 w ～ 5-1/2 e 8-1/2 v FAXモード：139.7 mm ～ 1000 mm（5-1/2インチ ～ 39-3/8インチ）
原稿積載量 | 片面原稿／両面原稿：最大100枚（80 g/m2（21-1/4 lb））

* A6、B6 w、はがき：80 g/m2 ～ 128 g/m2（21-1/4 lb ～ 34-1/16 lb）

以下のような原稿をADFにセットしないでください。原稿づまりや原稿破損の原因となります。

- しわ、折れ、カール、破れなどのひどい原稿

- OHPフィルム、第2原図などの透明度の高い原稿

- カーボン紙などの表面がコーティング処理された原稿

- 坪量35 g/m2（9-5/16 lb）未満、163 g/m2（43-3/8 lb）を超える原稿

- クリップ、ステープルなどでとじられた原稿

- 冊子など製本されている原稿

- のりなどで貼り合わせてある原稿

- 切欠きや切抜きのある原稿

- ラベル用紙

- オフセットマスター

- v方向にセットしたル－ズリーフ

### ADFへのセットのしかた

ADFでは、複数枚の原稿を上から順に1枚ずつ送り出して、自動的に読込みます。また、両面の原稿も自動的に読込みます。

大量の原稿を読込むときはADFを使うと便利です。

1
ガイド板を広げます。
2
原稿の1ページ目を一番上にし、読込みたい面を上に向けて原稿給紙トレイにセットします。

- 原稿の天部（上側）が奥側になるようにセットしてください。別の向きでセットしたときは、必ず原稿のセット方向を指定してください。原稿のセット方向について詳しくは、原稿をセットした向きを指定する（[原稿の向き]）をごらんください。

重要

- ADFの原稿給紙トレイに1度にセットする原稿は100枚（80 g/m2（21-1/4 lb））以内とし、なおかつマークを超えてセットしないでください。原稿づまりや原稿の破損、ADFの故障の原因になります。ただし、原稿が100枚（80 g/m2（21-1/4 lb））を超える場合でも、分割して読込ませることができます。

3
セットした原稿に合わせて、ガイド板をスライドします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。