ユーザーズガイド

検索

ホームコピー原稿の読込み設定

# 原稿の読込み設定

- 異なるサイズの原稿をまとめて読込む（混載原稿）
- 原稿のサイズを指定する（原稿サイズ）
- 原稿をセットした向きを指定する（原稿の向き）
- 大量の原稿を数回に分けて読込む（連続読込み）
- 白紙ページを読飛ばす（白紙原稿除去）

## 異なるサイズの原稿をまとめて読込む（[混載原稿]）

サイズの異なる複数ページの原稿でも、インチ系サイズの同幅原稿の場合は、ADFを使うことで一度に読込むことができます。

#####

- この機能は、以下の原稿サイズのみ使用できます。
  8-1/2 11、8-1/2 14、5-1/2 8-1/2

## 原稿のサイズを指定する（[原稿サイズ]）

読込む原稿のサイズを選びます。

## 原稿をセットした向きを指定する（[原稿の向き]）

両面原稿を読込む場合などに、読込んだあとの上下が正しくなるように、原稿をセットした向きを指定します。

## 大量の原稿を数回に分けて読込む（[連続読込み]）

原稿の枚数が多く、1度のセットでADFに載せきれないときでも、原稿を数回に分けて読込んで、1つのジョブとして扱うことができます。ADFと原稿ガラスとを交互に使い分けて、原稿を読込むこともできます。

1. 原稿をセットします。

   #####

   - ADFの原稿給紙トレイに1度にセットする原稿は80枚（80 g/m2）以内とし、なおかつマークを超えてセットしないでください。原稿づまりや原稿の破損、ADFの故障の原因になります。

2. [連続読込み]をオンにします。

3. スタートキーで読込みを開始します。

4. 次の原稿をセットします。

   - 必要に応じて[設定変更]をタップし、読込み設定を変更します。

5. スタートキーで読込みを開始します。

6. すべての原稿を読込むまで、手順4～5の操作を続けます。

7. すべての原稿を読込み終えたら[読込み終了]を選びます。

8. スタートキーでコピーを開始します。

#####

- [原稿ガラス常時連続読込み]（こちら）

- [基本設定]-[連続読込み方法]（こちら）

## 白紙ページを読飛ばす（[白紙原稿除去]）

白紙ページを含む原稿をADFで読込むときに、[白紙原稿除去]を設定すると、白紙ページをスキャン対象から除外します。白紙として検出された原稿は、原稿枚数としてカウントしません。

#####

- [白紙検出レベル調整]（こちら）