ユーザーズガイド

検索

ホームはじめにトレイ1にセットする

# トレイ1にセットする

- トレイ1へのセットのしかた
- はがきをセットする
- 封筒をセットする

## トレイ1へのセットのしかた

1. トレイ1を引出します。

2. セットする用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

3. 印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。

   - レターヘッド紙（あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙）に印刷したいときは、印刷面を下向きにしてセットしてください。レターヘッド紙は、20枚までセットできます。

   - 使用できる用紙について詳しくは、こちらをごらんください。

   #####

   - 用紙はマークを超えないようにセットしてください。

   - 用紙がカールしている場合は、伸ばしてからセットしてください。

4. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

   #####

   - ガイド板と用紙の間に隙間ができないようにしてください。

5. トレイ1を閉じます。

   用紙種類や用紙サイズを変更した場合は、本機で設定を変更するため、手順6へ進みます。
   用紙の補給など、用紙種類や用紙サイズの変更がない場合は、設定を変更せずにそのままお使いいただけます。

6. 用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

   - 普通紙以外の用紙をセットした場合や、用紙サイズを変更した場合は、用紙種類と用紙サイズの設定を変更します。詳しくは、こちらをごらんください。

   - 不定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙サイズの設定を変更します。詳しくは、こちらをごらんください。

## はがきをセットする

トレイ1には、はがきを20枚までセットできます。ここでは、100 mm 148 mmのはがきをセットする場合について説明します。

1. トレイ1を引出します。

2. 印刷したい面を上向きにし、短辺（長さの短い方）をトレイの右側（給紙口）へ向けてセットします。

   #####

   - トレイ1にはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

   - カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

3. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

   #####

   - ガイド板と用紙の間に隙間ができないようにしてください。

4. トレイ1を閉じます。

5. 用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

   - 詳しくは、こちらをごらんください。

## 封筒をセットする

トレイ1には、封筒を30枚までセットできます。

長形封筒のイメージ

洋形封筒のイメージ

1. トレイ1を引出します。

2. 封印部を下側にし、封筒を図のようにセットします。

   - 封印部側には印刷できません。

   #####

   - トレイ1に封筒をセットする場合は、以下の点にご注意ください。

   - 封筒をセットするときは、封筒内部の空気を押出し、封筒の折り目をしっかり押さえてください。空気が残っていたり折り目がしっかり押えられていないと、封筒にしわができたり、紙づまりの原因となります。

   - フラップ（ふた）や胴のフラップ（ふた）がかぶさる部分に、のりやはく離紙のついた封筒は使用しないでください。故障の原因となります。

3. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

   #####

   - ガイド板と用紙の間に隙間ができないようにしてください。

4. トレイ1を閉じます。

5. 用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

   - 詳しくは、こちらをごらんください。

   - 封筒にはさまざまなサイズがあります。セットした封筒に合わせて適切なサイズを指定してください。

   #####

   - 封筒のフラップ（ふた）を開いてセットした場合でも、該当する定型サイズの封筒を選択してください。フラップ（ふた）を開いた状態のサイズを測定し、不定型サイズでの設定を行う必要はありません。