ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明階調補正
検索

# 階調補正

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [エキスパート調整]
    - [階調補正]

印刷画像の色の再現が悪くなったときに、色階調を調整します。

1. 本機を再起動します。

2. [エキスパート調整]-[階調補正]で[画像安定化実行]が選ばれていることを確認し、スタートキーで画像安定化を開始します。

   画像安定化動作が開始されます。右側の補正項目が選べるようになります。

3. 補正する項目を選びます。

   - [プリンター（600dpi）]：解像度が600 dpiのプリントの印刷画像で、色階調が不規則な場合に選びます。

   - [プリンター（1200dpi） 階調優先]：解像度が1200 dpiのプリントの印刷画像で、色階調が不規則な場合に選びます。

   - [プリンター（1200dpi） 解像度優先]：解像度が1200 dpiのプリントの印刷画像で、解像度が不規則な場合に選びます。

   - [コピー]：コピーの印刷画像で、色階調が不規則な場合に選びます。

4. テストパターンを印刷する用紙を選びます。

   - 手差しトレイは選べません。

5. スタートキーでテストパターンの印刷を開始します。

6. 画面に表示された向きで、テストパターンを原稿ガラスにセットします。

7. テストパターンが透けないように、テストパターンの上に10枚以上の白紙をセットします。

8. ADFを閉じます。

9. スタートキーでテストパターンの読込みを開始します。

   階調レベルが自動的に調整されます。

10. 手順3～9をあと2回繰返します。（合計3回）