ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明ファクス
検索

# ファクス

##### 表示するには：

- [クラシックスタイル]
  - [ファクス/スキャン]
    - [直接入力]
      - [ファクス]

ファクス送信の宛先情報を直接入力して指定します。

宛先のファクス番号を入力します。[登録番号指定]をタップすると、ファクス宛先の登録番号で指定することもできます。

- [トーン]または[*]：ダイアル回線（[ダイアル方式]が[10pps]または[20pps]に設定されている環境）でお使いの場合に、プッシュ信号を発信したいときに入力します（[T]と表示されます）。

- [ポーズ]：ダイアル間に待ち時間を挿入したいときに入力します（[P]と表示されます）。

- [-]：ダイアルの区切り記号として入力します。ダイアルには影響ありません。

- [外線]：PBX（構内交換機）に接続してお使いの場合に、外線番号を挿入します（[E-]と表示されます）。[PBX接続設定]（こちら）が設定されている場合に表示されます。

#####

- 複数の宛先を指定するときは、[次宛先]をタップすると、宛先を追加できます。[次宛先]は、[ユーザー操作禁止設定]（こちら）で[複数宛先禁止設定]がオフに設定されている場合に表示されます。

- [ユーザー操作禁止設定]（こちら）で[同報宛先の連続選択を禁止する]がオンの場合、宛先を連続して指定するときに確認画面を表示します。

#####

- [機能ON/OFF設定]-[宛先2度入力機能(送信)]（こちら）