ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明回線設定
検索

# 回線設定

##### 表示するには：

- [クラシックスタイル]
  - [ファクス/スキャン]
    - [応用設定]
      - [ファクス設定]
        - [回線設定]

回線の状況に合わせて、ファクス送信のしかたを設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[通信方式] | 回線の状況に合わせて、通信方式を変更します。 [海外通信モード]：通信状態の悪い地域にファクスを送る場合などに選びます。伝送速度を落として送信します。 [ECM]：ECMモードは、ITU-T（国際電気通信連合）で定められた誤り再送方式の通信です。ECMモードをもつファクス間の通信では、送信したデータに誤りがないことを確認しながら通信するため、電話回線の雑音などによる画像の乱れを防止できます。 ECMの設定を解除して送信することで、通信時間を短縮できます。ただし、画像の乱れや通信エラーの原因となる場合がありますので、状況に応じて設定を変更してください。 [V.34]：V.34とは、スーパーG3のファクス通信時に使われる通信方式です。相手機または本機が内線交換機経由で回線に接続されている場合など、回線の状況によってはスーパーG3モードで通信できない場合があります。このような場合はV.34の設定を解除して送信することをおすすめします。
[宛先確認送信] | ファクス送信に指定したファクス番号と、送信先のファクス番号情報（CSI）とを照合し、一致した場合にファクスを送信します。