ユーザーズガイド

検索

ホームファクス送信のオプション設定

# 送信のオプション設定

- 原稿の読込み設定
- 画質や濃度の設定
- スタンプやページ印字の設定
- その他の設定
- ファクス特有の設定

## 原稿の読込み設定

機能名の後ろに「*」が付いている機能は、クラシックスタイルでのみ利用できます。

機能名 | 説明 | 参照先
--- | --- | ---
[片面/両面] | ADFを使うと、原稿の表と裏を自動で読込めます。また、原稿の最初のページだけ片面を読込み、残りのページを両面で読込んだりすることもできます。 | こちら
[読込みサイズ] | 読込む原稿のサイズを選びます。 | こちら
[連続読込み] | 原稿の枚数が多く、1度のセットでADFに載せきれない場合でも、原稿を数回に分けて読込んで、1つのジョブとして扱えます。 | こちら
[インチ系混載原稿] | サイズの異なる複数ページの原稿でも、インチ系サイズの同幅原稿の場合は、ADFを使うことで一度に読込むことができます。 | こちら
[長尺原稿]* | 定形サイズよりも通紙方向が長い原稿は、ADFにセットします。[長尺原稿]を設定すると、1000 mmまでの長さの原稿を送信できます。 | こちら
[原稿のとじしろ] | 読込む原稿の向きに合わせて、とじしろの位置を指定します。 | こちら
[ブック原稿]* | 本やカタログなどの見開き原稿を、左右のページそれぞれに分割してコピーしたり、見開きのままコピーしたりできます。 | こちら

## 画質や濃度の設定

機能名 | 説明 | 参照先
--- | --- | ---
[解像度] | 原稿を読込むときの解像度を選びます。 | こちら
[原稿画質] | 原稿の記載内容に適した設定を選び、最適な画質でコピーします。 | こちら
[濃度] | 原稿を読込む濃度（こく、うすく）を調整します。 | こちら
[下地調整] | 新聞紙や再生紙など、下地に色が付いている原稿や、裏面が透けてしまう薄い原稿などをコピーする場合に下地の濃度を調整できます。 | こちら

## スタンプやページ印字の設定

機能名の後ろに「*」が付いている機能は、クラシックスタイルでのみ利用できます。

機能名 | 説明 | 参照先
--- | --- | ---
[日付/時刻]* | 送信日時を追加します。 | こちら
[ページ番号]* | ページ番号や章番号を追加します。 | こちら
[スタンプ]* | 「回覧」や「複製厳禁」などの文字を追加します。 | こちら
[ヘッダー/フッター]* | 指定したページの上下の余白部分（ヘッダー／フッター）に、日付や時刻をはじめ、任意の文字を追加します。 | こちら

## その他の設定

機能名の後ろに「*」が付いている機能は、クラシックスタイルでのみ利用できます。

機能名 | 説明 | 参照先
--- | --- | ---
[枠消し]* | 原稿の周囲4辺を同じ幅で消去します。辺ごとに消去する幅を設定することもできます。 | こちら
[シャープネス]* | 画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。 | こちら
[同時印刷]* | 送信と同時に、本機で印刷ができます。 | こちら

## ファクス特有の設定

機能名の後ろに「*」が付いている機能は、クラシックスタイルでのみ利用できます。

機能名 | 説明 | 参照先
--- | --- | ---
[回線設定] | 回線の状況に合わせて、ファクス送信のしかたを設定します。 | こちら
[クイックメモリー送信] | 原稿を1ページ読取ると同時にファクス送信を開始します。 | こちら
[ポーリング送信]* | 本機のポーリング送信ボックスにポーリング用のファイルを登録します。 | こちら
[ポーリング受信]* | 相手機にあらかじめ登録されているファイルを、本機からの指示（ポーリング指示）で取出します。 | こちら
[タイマー通信]* | ファクス通信を開始する時刻を指定します。指定した時刻に自動的に通信が開始されます。 | こちら
[パスワード送信]* | パスワードでファクスの通信相手を制限している（閉域受信機能を設定している）装置に対して、パスワードをつけて送信します。 | こちら
[Fコード送信]* | 親展通信や中継配信を行うときに、Fコード（SUBアドレス、送信ID）を入力して送信します。 | こちら