ホーム > Web 設定ツール > ネットワークファクス機能の使用環境を設定する > IPアドレスファクスの使用環境を設定する

## IPアドレスファクスの使用環境を設定する

### 設定の流れ

IPアドレスファクスは、企業内ネットワークなど、限られたネットワーク内でファクスを送受信します。宛先はIPアドレスのほかに、ホスト名やメールアドレスでも送受信できます。

通信には、SMTPプロトコルを使います。本機のメールサーバー（SMTP）機能で通信するため、送信先のIPアドレスを指定して通信する場合は、サーバーが必要ありません。

IPアドレスファクスを使う場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
IPアドレスファクス送受信の基本設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定する

- モノクロ送信するときの圧縮形式の初期値を設定する

- カラー送信するときの圧縮形式の初期値を設定する

参考

- IPアドレスファクスを使うには、オプションが必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。
- IPアドレスファクスを使うには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

### IPアドレスファクス送受信の基本設定をする

IPアドレスファクス機能を使うための設定をします。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[ネットワークファクス設定]-[ネットワークファクス機能設定]で、[IPアドレスファクス機能設定]をオンにします（初期値：オフ）。
2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[ネットワークファクス設定]-[SMTP送信設定]で、SMTP送信の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[SMTP送信設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

3
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[ネットワークファクス設定]-[SMTP受信設定]で、SMTP受信の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[SMTP受信設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

4
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[発信元/ファクスID登録]で、発信元情報の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[発信元/ファクスID登録]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

5
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[ネットワークファクス設定]-[IPアドレスファクス動作設定]で、IPアドレスファクス機能の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[IPアドレスファクス動作設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

[SMTP送信設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[ポート番号] | 必要に応じて、メールサーバー（SMTP）のポート番号を変更します（初期値：[25]）。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、メールサーバー（SMTP）との通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。

[SMTP受信設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[SMTP受信機能] | SMTP受信機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ポート番号] | 必要に応じて、メールサーバー（SMTP）のポート番号を変更します（初期値：[25]）。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、メールサーバー（SMTP）との通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[300]秒）。

[発信元/ファクスID登録]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[デフォルト] | 発信元名の初期値を選びます。 初期値に設定した発信元名は、ファクスを送信するときに、自動的に付加されます。
[発信元名] | 登録した発信元名を表示します。
[編集] | 発信元名を20件まで登録できます。 送信先に応じて、発信元名を使い分けたいときに登録します。 [登録No.]：登録番号を表示します。 [発信元名]：発信元名を入力します（半角30文字／全角15文字以内）。
[削除] | 登録されている発信元名を削除します。

[IPアドレスファクス動作設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[動作モード] | お使いの環境に合わせて、IPアドレスファクスの動作モードを選びます（初期値：[モード1]）。 [モード1]：IPアドレスファクス通信が可能な弊社機種間、およびダイレクトSMTP規格に適合した機種間で通信できます。ただし、カラー送信は、弊社専用の方式で行われるため、弊社機種でのみ受信できます。 [モード2]：IPアドレスファクス通信が可能な弊社機種間、およびダイレクトSMTP規格に適合した機種間で通信できます。カラー送信は、ダイレクトSMTP規格に適合した方式（Profile-Cフォーマット）で行われます。
[カラー原稿の送信] | [動作モード]で[モード2]を選んだ場合に、カラー送信を許可するかどうかを選びます（初期値：[許可する]）。 ダイレクトSMTP規格のカラー受信ができない機種に送信する場合に[許可しない]を選びます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。