ホーム > はじめに > 用紙をセットする > トレイ1にセットする

## トレイ1にセットする

### トレイ1へのセットのしかた

1
トレイ1を引出します。
2
セットする用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
3
印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。

- レターヘッド紙（あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙）に印刷したいときは、印刷面を下向きにしてセットしてください。レターヘッド紙は、20枚までセットできます。

- 使用できる用紙について詳しくは、用紙についてをごらんください。

重要

- 用紙はマークを超えないようにセットしてください。
- 用紙がカールしている場合は、伸ばしてからセットしてください。

4
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
重要

- ガイド板と用紙の間に隙間ができないようにしてください。

5
トレイ1を閉じます。

用紙種類や用紙サイズを変更した場合は、本機で設定を変更するため、手順6へ進みます。
用紙の補給など、用紙種類や用紙サイズの変更がない場合は、設定を変更せずにそのままお使いいただけます。

6
用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

- 普通紙以外の用紙をセットした場合や、用紙サイズを変更した場合は、用紙種類と用紙サイズの設定を変更します。詳しくは、操作パネルでトレイの用紙設定を変更するをごらんください。

- 不定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙サイズの設定を変更します。詳しくは、不定形サイズを指定するをごらんください。

### はがきをセットする

トレイ1には、はがきを20枚までセットできます。ここでは、100 mm e 148 mm（4 e 6、A6カード）のはがきをセットする場合について説明します。

1
トレイ1を引出します。
2
トレイ1にはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

- カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

3
印刷したい面を上向きにし、短辺（長さの短い方）をトレイの右側（給紙口）へ向けてセットします。
4
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
重要

- ガイド板と用紙の間に隙間ができないようにしてください。

5
トレイ1を閉じます。
6
用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

- 詳しくは、操作パネルでトレイの用紙設定を変更するをごらんください。

### 封筒をセットする

トレイ1には、封筒を30枚までセットできます。

長形封筒のイメージ

洋形封筒のイメージ

1
トレイ1を引出します。
2
トレイ1に封筒をセットする場合は、以下の点にご注意ください。

- フラップ（ふた）や胴のフラップ（ふた）がかぶさる部分に、のりやはく離紙のついた封筒は使用しないでください。故障の原因となります。

- 封筒をセットするときは、封筒内部の空気を押出し、封筒の折り目をしっかり押さえてください。空気が残っていたり折り目がしっかり押えられていないと、封筒にしわができたり、紙づまりの原因となります。

3
封印部を下側にし、封筒を図のようにセットします。

- 封印部側には印刷できません。

4
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
重要

- ガイド板と用紙の間に隙間ができないようにしてください。

5
トレイ1を閉じます。
6
用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

- 詳しくは、操作パネルでトレイの用紙設定を変更するをごらんください。

- 封筒にはさまざまなサイズがあります。セットした封筒に合わせて適切なサイズを指定してください。

重要

- 封筒のフラップ（ふた）を開いてセットした場合でも、該当する定型サイズの封筒を選択してください。フラップ（ふた）を開いた状態のサイズを測定し、不定型サイズでの設定を行う必要はありません。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。