ホーム > 機能 / 設定キーの説明 > [設定メニュー]-[管理者] > [コピー設定]

## [コピー設定]

### [基本設定]

表示するには：[設定メニュー]-[管理者]-[コピー設定]-[基本設定]

コピーに関する基本的な設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[原稿ガラス自動倍率] | 原稿ガラスに原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ADF自動倍率] | ADF に原稿をセットしてコピーする用紙を選んだときに、[倍率]を[自動]に設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[APS解除時のトレイ指定] | [用紙]で[自動]の選択を解除したときに切換える給紙トレイを選びます（初期値：[APS選択前トレイ]）。 [APS選択前トレイ]：[自動]の選択を解除する前に設定していた給紙トレイに切換えます。 [初期設定トレイ]：トレイ1に切換えます。
[コピー操作時の印刷受付] | タッチパネルでコピー操作中に、印刷ジョブやファクスジョブを受信したときの動作を選びます（初期値：[印刷する]）。 [印刷する]：印刷ジョブやファクスジョブをすぐに印刷します。 [印刷抑制]：コピー完了後に、印刷ジョブやファクスジョブを印刷します。

### [Ecoコピー設定]

表示するには：[設定メニュー]-[管理者]-[コピー設定]-[Ecoコピー設定]

Ecoコピー機能を使う場合に、[Ecoコピー]に登録されているコピー設定の設定値を変更します。

設定 | 説明
--- | ---
[集約] | 用紙の1ページにコピーする原稿の枚数を選びます（初期値：[2in1]）。
[両面設定] | 原稿の読込み面（片面／両面）と、印刷面（片面／両面）の組合わせを選びます（初期値：[片面 >両面]）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。