ホーム > はじめに > 設置場所

## 設置場所

本機（消耗品、用紙を含む）の重量に耐えられる場所に設置してください。

構成 | 重量
--- | ---
本体（イメージングユニット、トナーカートリッジ、廃棄トナーボトルを含む） | 約34.9 kg（76-15/16 lb）

次のような場所に設置してください。

- 表面が固く、平らで、安定して、水平な（本体周辺がすべて1度以下の傾きの）場所。

  - 設置場所が水平かどうかは、普通の丸い鉛筆で確認できます。鉛筆が転がれば、その場所は水平ではないということです。ケーブルなどの障害物が本機の下にはさまらないように注意し、本機が水平になるようにしてください。

- アース接地されている専用のコンセントに近い場所。

- お使いのコンピューターに近い場所。

- 使いやすさと適度な換気のため、十分に広い場所。

- 周囲の温度が10°C ～ 30°C（50°F ～ 86°F）、湿度が15% ～ 85%の場所。

次のような場所には設置しないでください。

- 直射日光の当たる場所。

- 暖房機や冷房機が近くにあり、温度差、湿度の差が激しい場所。

- 直火のある場所や燃えやすい場所。

- コピー機やエアコンなどノイズが発生する機器や、冷蔵庫など強い磁力や電磁力の発生する機器に近い場所。

- 水、水道管、液体（飲物）の入った容器類、腐食性薬品や腐食性ガス（アンモニアなど）に近い場所。

- クリップやホッチキスの針などの細かい金属物が散らばっている場所。

- 激しい振動が起こる場所。

- 直接風が当たる場所。

参考

- 高電流の機器と同じコンセントに接続しないでください。
- 温度差の激しい環境に本機を設置または移動した場合、本機内部で結露が起こり、印刷品質が低下する可能性があります。結露が起こった場合は、使用する前に約1時間置いてその環境に適応させてください。
- 本機が設置してある部屋で、加湿器や蒸発機を利用する場合は、精製した水または蒸留水を使用してください。水の中の不純物が空気中に放出されると、本機内部に溜まり、印刷品質低下の原因になります。
- 特性音響レベルLwadが63dbを超える画像機器の場合、オフィス環境により動作音が気になる場合があります。動作音が気になる場合は、機器近傍にパーテーションを設置したり、機器を離れた場所や別室に設置する対応を推奨します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。