ホーム > 機能 / 設定キーの説明 > [設定メニュー]-[エキスパート調整]

## [設定メニュー]-[エキスパート調整]

### [AEレベル調整]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[AEレベル調整]

AE（Auto Exposure）レベルを調整します（初期値：[2]）。

5段階で調整します。数字が大きいほど、下地が濃くなります。

### [プリンター調整]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[プリンター調整]

印刷開始位置や印刷画像の不良を調整します。

### [印刷位置：先端]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[プリンター調整]-[印刷位置：先端]

用紙を排紙する方向に対して、用紙先端の印刷を開始する位置を調整します。

スタートキーでテストパターンを印刷します。テストパターンを確認して、用紙先端から印刷を開始するまでの位置が4.2 mm（3/16インチ）になるように、必要に応じて調整を繰返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[用紙種類] | 印刷を開始する位置を調整する用紙の種類を選びます。
[調整値] | -3.0 mm～3.0 mmの範囲で調整値を入力します（初期値：[0.0 mm]）。

### [印刷位置：側端]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[プリンター調整]-[印刷位置：側端]

用紙を排紙する方向に対して、用紙左端の印刷を開始する位置を調整します。

スタートキーでテストパターンを印刷します。用紙左端から印刷を開始するまでの位置が4.2 mm（3/16インチ）（^0.5 mm（^1/32インチ））になるように、必要に応じて調整を繰返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[トレイ選択] | 印刷を開始する位置を調整する給紙トレイを選びます。
[調整値] | -3.0 mm～3.0 mmの範囲で調整値を入力します（初期値：[0.0 mm]）。

参考

- 手差しトレイの調整に使用できる用紙は、A4（8-1/2 e 11）の普通紙だけです。

### [両面印刷位置：先端]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[プリンター調整]-[両面印刷位置：先端]

両面印刷の裏面を印刷するときに、用紙を排紙する方向に対して、用紙先端の印刷を開始する位置を調整します。

スタートキーでテストパターンを印刷します。テストパターンを確認して、用紙先端から印刷を開始するまでの位置が4.2 mm（3/16インチ）になるように、必要に応じて調整を繰返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[用紙種類] | 印刷を開始する位置を調整する用紙の種類を選びます。
[調整値] | -3.0 mm～3.0 mmの範囲で調整値を入力します（初期値：[0.0 mm]）。

### [両面印刷位置:側端]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[プリンター調整]-[両面印刷位置:側端]

両面印刷の裏面を印刷するときに、用紙を排紙する方向に対して、用紙左端の印刷を開始する位置を調整します。

スタートキーでテストパターンを印刷します。テストパターンを確認して、用紙左端から印刷を開始するまでの位置が4.2 mm（3/16インチ）（^0.5 mm（^1/32インチ））になるように、必要に応じて調整を繰返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[トレイ選択] | 印刷を開始する位置を調整する給紙トレイを選びます。
[調整値] | -3.0 mm～3.0 mmの範囲で調整値を入力します（初期値：[0.0 mm]）。

参考

- 手差しトレイの調整に使用できる用紙は、A4（8-1/2 e 11）の普通紙だけです。

### [プリンター先端イレース量]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[プリンター調整]-[プリンター先端イレース量]

用紙先端のイレース量を調整できます。表示方法については、サービス実施店にお問い合わせください。

### [プリンター通紙方向倍率]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[プリンター調整]-[プリンター通紙方向倍率]

用紙種類の通紙方向倍率を調整できます。表示方法については、サービス実施店にお問い合わせください。

### [メディア調整]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[プリンター調整]-[メディア調整]

用紙種類の特性により、印刷画像に不良（白抜け、白斑点、ザラツキ）が発生した場合に、用紙の種類ごとに不良を調整します。

設定後に印刷を行い、必要に応じて調整を繰返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[1面目]／[2面目] | 解像度に応じて、不良を調整する用紙の面を選びます。 [1面目]：片面印刷または両面印刷の表面に画像不良がある場合に選びます。 [2面目]：両面印刷の裏面に画像不良がある場合に選びます。
[用紙種類] | 不良を調整する用紙の種類を選びます。
[調整値] | -8～7の調整値を入力します（初期値：[0]）。 印刷画像にザラツキがあるときは設定値を上げ、印刷画像に白抜けや白斑点があるときは設定値を下げます。

### [濃度補正]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[濃度補正]

厚紙に印字される画像の濃度を調整します（初期値：[0]）。

数値が大きいほど濃度が濃くなります。

### [画像安定化]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[画像安定化]

本機内部の温度や湿度の変動などによる、読取り部分のずれや傾きなどを補正して、高画質印刷を安定化します。

設定 | 説明
--- | ---
[画像安定化実行] | 画像安定化の方法を選びます（初期値：[画像安定化実行]）。スタートキーで画像安定化を実行します。 [画像安定化実行]：通常の画像安定化を実行します。 [初期化 + 画像安定化実行]：画像安定化制御の履歴情報を初期化して、画像安定化を実行します。[画像安定化実行]を選んでも効果が得られない場合に選びます。

### [用紙分離位置調整]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[用紙分離位置調整]

両面印刷するとき、各面の用紙分離位置を調整します。

高温多湿環境などにより、紙づまりや画像に不具合があるとき、分離性、転写性のバランスを調整します。

設定 | 説明
--- | ---
[1面目]／[2面目] | 分離位置を調整する用紙と面を選びます。
[調整値] | -10.0 mm～10.0 mmの調整値を入力します（初期値：[0.0 mm]）。 紙づまりが起きるときは設定値を上げ、印刷画像にムラがあるときは設定値を下げます。

### [階調補正]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[階調補正]

印刷画像の階調再現が悪い場合に、階調補正を行います。

1
本機を再起動します。
2
[エキスパート調整]-[階調補正]で[画像安定化実行]が選ばれていることを確認し、スタートキーで画像安定化を開始します。

画像安定化動作が開始されます。右側の補正項目が選べるようになります。

3
プリント画像の補正を行うか、コピー画像の補正を行うかを選びます。
4
テストパターンを印刷する用紙を選びます。
5
スタートキーでテストパターンの印刷を開始します。
6
画面に表示された向きで、テストパターンを原稿ガラスにセットします。
7
テストパターンが透けないように、テストパターンの上に10枚以上の白紙をセットします。
8
ADFを閉じます。
9
スタートキーでテストパターンの読込みを開始します。

階調レベルが自動的に調整されます。

10
手順3～9をあと2回繰返します。（合計3回）

### [スキャンエリア]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[スキャンエリア]

スキャナーの読込み範囲を調整します。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

### [ADF調整]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[ADF調整]

ADFでの画像読取りに関する調整をします。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

### [ユーザー紙設定]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[ユーザー紙設定]

ユーザー紙として専用紙を登録します。坪量やメディア調整の設定をします。

詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

### [消去補正]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[消去補正]

クラシックスタイルのコピーモードで使用できる[原稿外消去]の動作を、[原稿外消去動作設定]を選んで設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[消去動作] | 原稿の下地濃度に応じて自動で最適な方法を選んで消去するか、あらかじめ指定した方法で消去するかを選びます（初期値：[指定]）。
[消去方法] | [消去動作]で[指定]を選んだ場合に、消去方法を選びます。 [斜角消去]：原稿の外側を消去して原稿だけをコピーします。 [矩形消去]：原稿の外側を残したままコピーします。
[原稿濃度] | 原稿の濃度を調整します。

### [PSデザイナーズ設定]

表示するには：[設定メニュー]-[エキスパート調整]-[PSデザイナーズ設定]

コンピューターからPSドライバーを使って印刷するときに、濃度補正を有効にするかどうかを設定します（初期値：オフ）。

オンにすると、濃度補正を無効とし、PostScriptの仕様に準拠した状態で印刷します。

オフにすると、濃度補正が有効となります。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。