ホーム > コピー > コピーのしかた > 封筒やはがきにコピーする > はがきにコピーする

## はがきにコピーする

### トレイ1にセットする場合

トレイ1には、はがきを20枚までセットできます。

1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[コピー]をタップします。
3
トレイ1を引出します。
4
トレイ1にはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

- カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

5
印刷したい面を上向きにし、短辺（長さの短い方）をトレイの右側（給紙口）へ向けてセットします。
6
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
重要

- ガイド板と用紙の間に隙間ができないようにしてください。

7
トレイ1を閉じます。
8
[用紙サイズ]の[封筒 / はがき]（[封筒 / 4e6]、[封筒 / A6カード]）をタップします。
9
[封筒 / はがき]（[封筒 / 4e6]、[封筒 / A6カード]）から[はがき]（[4e6]、[A6カード]）を選びます。

- 用紙サイズを[はがき]（[4e6]、[A6カード]）に指定すると、用紙種類は自動的に[はがき]に設定されます。

10
[OK]をタップします。
11
スタートキーでコピーを開始します。

### 手差しトレイにセットする場合

手差しトレイには、はがきは20枚までセットできます。

1
原稿をセットします。
2
ホーム画面で[コピー]をタップします。
3
手差しトレイにはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

- カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

4
印刷したい面を下向きにし、はがきを図のようにw方向にセットします。

- はがきの先端が奥に当たるまで差込んでください。

5
セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。
6
用紙設定画面で、[用紙サイズ]の[封筒 / はがき]（[封筒 / 4e6]、[封筒 / A6カード]）をタップします。
7
[封筒 / はがき]（[封筒 / 4e6]、[封筒 / A6カード]）から[はがき]（[4e6]、[A6カード]）を選びます。

- 用紙サイズを[はがき]（[4e6]、[A6カード]）に指定すると、用紙種類は自動的に[はがき]に設定されます。

8
[OK]をタップします。
9
スタートキーでコピーを開始します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。