ホーム > コピー > クラシックスタイルのコピー機能を使う > コピーのしかた > 不定形サイズの用紙にコピーする

## 不定形サイズの用紙にコピーする

ここでは、不定形サイズの用紙を手差しトレイにセットする場合の手順について説明します。

1
原稿をセットします。
2
クラシックスタイルのコピー画面を表示します。
3
印刷面を下向きにして、不定形サイズの用紙を手差しトレイにセットします。

用紙種類と用紙サイズを指定する画面が表示されます。

4
[用紙サイズ]で、[不定形サイズ]をタップします。
5
[サイズ設定]で用紙サイズを入力し、画面を閉じます。

- メモリーに登録されているサイズを指定する場合は、[登録サイズ]から呼出す用紙サイズを選び、[呼出し]をタップします。

6
スタートキーでコピーを開始します。

### 不定形サイズの用紙をメモリーに登録する

1
クラシックスタイルのコピー画面を表示します。
2
[用紙]をタップして不定形サイズをセットできるトレイを選び、[選択トレイの設定変更]をタップします。
3
[サイズ測定]をタップします。
4
測定する用紙1枚を、原稿ガラスにセットします。
重要

- 原稿ガラスに用紙をセットした場合は、原稿カバーを開けたままにしてください。

5
スタートキーでサイズ測定を開始します。

測定が完了すると、測定結果を確認する画面が表示されます。

6
[サイズ登録]をタップします。
7
[登録サイズ]で、登録先のメモリーキーを選びます。

- 選択したメモリーキーの名前を変更する場合は、[名称変更]をタップします。

8
[OK]をタップします。
9
検出したサイズを用紙サイズに設定する場合は、[OK]をタップします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。