ホーム > ファクス > こんな受信のしかたがあります > 受信したファクスを自動で振分ける（TSI受信振分け）

## 受信したファクスを自動で振分ける（TSI受信振分け）

### TSI受信振分けについて

TSI（Transmitting Subscriber Identification）受信振分けは、受信したファクスを送信元のファクス番号（TSI）をもとに共有フォルダーやメールアドレスに自動で振分ける機能です。印刷したファクスを受信者ごとに仕分ける手間がなく、紛失する心配もありません。TSI受信振分け機能は、あらかじめ振分け先の設定が必要です。256件までのファクス番号（TSI）に対して振分け先を登録できます。

参考

- 受信したファクスを正常に振分けできなかったとき、初期設定では転送せずに印刷します。
- TSI受信振分け機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  強制メモリー受信、転送ファクス、PC-FAX受信

### お使いになるための準備（管理者向け）

TSI受信振分け機能を有効にします。あわせて、振分けたい送信元のファクス番号（TSI）、振分け先、ファイル形式を登録します。

設定のしかたについて詳しくは、TSI受信振分け機能を使うをごらんください。

参考

- 本機でTSI受信振分け機能を使用するには、送信元のファクス機にファクス番号（TSI）が登録されている必要があります。TSI受信振分け機能が使用できない場合は、送信元のファクス機にファクス番号（TSI）が登録されているか確認してください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。