ホーム > 機能 / 設定キーの説明 > [設定メニュー]-[ユーティリティ] > [プリンター設定]

## [プリンター設定]

### [基本設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語（Page Description Language）を選びます（初期値：[自動]）。[自動]を選ぶと、PCLとPSを自動で切換えます。
[画質設定] | 原稿に合わせて画質設定のモードを選びます（初期値：[文書/写真]）。 [文書/写真]：文字、グラフ、図形、写真などが混在した原稿に適した画質設定にします。 [文書]：文字が多い原稿に適した画質設定にします。 [写真/DTP]：イメージ品質を優先した画質設定にします。 [CAD]：細線で構成される原稿に適した画質設定にします。イメージを高解像度で再現します。
[エッジ強調] | 画像のエッジ部分を強調するかどうかを選びます（初期値：[弱]）。 小さい文字や薄い文字をくっきりさせたいとき、表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます（初期値：[ポートレート]）。
[トナー節約] | 印刷濃度を抑えることでトナー消費量を節約するかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます（初期値：[仕上げ優先]）。 [仕上げ優先]：すべてのページを受信してからとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [生産性優先]：1ページを受信すると同時にとじ位置を補正し、印刷を開始します。 [補正を抑制]：とじ位置の補正を行わずに、プリンタードライバーからの指定に従って印刷します。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合に、ストレージに次のジョブを保存する場合は、オンを選びます（初期値：オン）。
[用紙サイズ変換] | [用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます（初期値：オフ）。 通常はオフを選んでください。オンを選ぶと、A4とLetterを自動で変換するため、画像が欠損することがあります。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ（表紙）を印刷するかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[線幅補正(600dpi)] | 600 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[線幅補正(1200dpi)] | 1200 dpiの解像度で印刷するときの、文字や線の幅の補正のしかたを選びます（初期値：[普通]）。 [細め]：文字や線を細めに描画します。文字や図形の細部を精巧に再現できます。 [やや細め]：文字や線を[細め]と[普通]の中間の太さで描画します。 [普通]：文字や線を中間の太さで描画します。 [やや太め]：文字や線を[普通]と[太め]の中間の太さで描画します。 [太め]：文字や線を太めに描画します。文字や図形をくっきりと再現します。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます（初期値：オン）。 オンを選ぶと、グレー部分の文字や線を、グレー以外の部分と同じ太さに見えるように補正します。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：オフ）。 原稿の端の画像が欠けないように印刷したいときに設定します。
[OOXML印刷モード] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます（初期値：[速度優先]）。
[受信印刷出力] | 受信データの印刷を開始するタイミングを選びます。 [プリンター]：プリントの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[同時印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 [ファクス]：ファクスの受信データの印刷を開始するタイミングを選びます（初期値：[一括印刷]）。 [一括印刷]：すべてのページを受信してから印刷を開始します。 [同時印刷]：最初のページを受信すると同時に印刷を開始します。 インターネットファクスは、常に一括印刷となります。
[給紙トレイ] | 給紙トレイを指定します（初期値：[自動]）。
[用紙サイズ] | 印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[A4]）。
[用紙種類] | 印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[指定なし]）。
[両面印刷] | 複数ページのデータを印刷するときに、用紙の両面に印刷するかどうかを選びます（初期値：オフ）。
[開き方向/とじ方向] | 両面印刷するときの、とじ方向を選びます（初期値：[左開き/とじ]）。
[バナーシート給紙トレイ] | バナーページ（表紙）を印刷するときに使う給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。

参考

- 以下の設定は、[設定メニュー]-[管理者]-[セキュリティー]-[ユーザー開放レベル]で、ユーザーに設定変更が開放されている場合に表示されます。
  [受信印刷出力]

### [PCL設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[PCL設定]

PCL印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[シンボルセット] | 使用するフォントシンボルセットを選びます（初期値：[PC-8, Code Page 437]）。
[フォント設定] | 使用するフォントを選びます（初期値：[Courier]）。 [タイプフェイス選択]：本機に内蔵されているフォントまたは本機にダウンロードしたフォントから、使用するフォントを選びます。
[フォントサイズ] | フォントサイズの初期値を設定します。 [プロポーショナルフォント]：プロポーショナルフォント（文字ごとに幅が異なるフォント）のフォントサイズを入力します（初期値：[12.00 ポイント]）。 [固定幅フォント]：固定幅フォント（文字ごとの幅が等しいフォント）の幅を入力します（初期値：[10.00 ピッチ]）。
[ライン/ページ] | テキストデータを印刷するときの、1ページに印刷するライン数を入力します（初期値：[64]ライン）。
[CR/LFマッピング] | テキストデータを印刷するとき、改行コードを置換える場合は、置換え方法を選びます（初期値：[しない]）。
[バーコードフォント設定] | バーコードフォントに関する設定をします。 [バーコード線幅]：バーコードフォントの線幅を設定します（初期値：[00%]）。 [バーコードスペース幅]：バーコードフォントのスペース幅を設定します（初期値：[00%]）。
[極細線を描画する] | 縮小印刷するとき、極細線を描画する場合は、オンにします（初期値：オン）。 Excelで作成した表罫線のような細線に対して効果がありますが、イラストなどの細線には効果がありません。

参考

- [バーコードフォント設定]は、オプションを装着している場合に表示されます。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。

### [PS設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[PS設定]

PS印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PSエラー印刷] | PSのラスタライズ中にエラーが発生した場合に、エラー情報を印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。

### [TIFF設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[TIFF設定]

TIFF、JPEG、PDF形式のファイルを本機で直接印刷するときの用紙設定をします。USBメモリーから印刷する場合や、Web Connectionのダイレクトプリント機能で印刷する場合に適用されます。

設定 | 説明
--- | ---
[自動用紙選択] | 印刷する用紙サイズの決定方法を選びます（初期値：[自動]）。 [自動]：TIFF/JPEG（JFIF）/PDFを印刷する場合に、画像と同じサイズの用紙に印刷します。 ただし、JPEG（EXIF）の場合は、[基本設定]-[用紙サイズ]で設定した用紙サイズに合わせて、画像を拡大または縮小して印刷します。 [優先用紙サイズ]：[基本設定]-[用紙サイズ]で設定したサイズの用紙に印刷します。

### [セキュリティー設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[セキュリティー設定]

XPS/OOXML/PDFファイルを本機で直接印刷するときの、セキュリティー設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[XPS/OOXML/PDFデジタル署名検証] | デジタル署名が付加されたXPS/OOXML（docx、xlsx、pptx）/PDFファイルを印刷するときに、デジタル署名を検証する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 オンにすると、署名が無効なときは印刷しません。

### [OOXML印刷設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[OOXML印刷設定]

OOXMLファイルを本機で直接印刷するときの、印刷設定の初期値を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[シート/ブック印刷] | Excelファイルを印刷するときに、現在選んでいるシートを印刷するか、ブック全体を印刷するかを選びます（初期値：[現在のシート]）。
[用紙サイズ] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルを印刷する用紙のサイズを選びます（初期値：[自動]）。
[用紙種類] | OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルを印刷する用紙の種類を選びます（初期値：[自動]）。

### [ページレイアウト設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[プリンター設定]-[ページレイアウト設定]

本機で直接印刷するときの、ページ割付設定の初期値を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[ページ割付] | 複数のページを1枚の用紙の同じ面に縮小して印刷する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[ページ割付数] | 1枚の用紙に割付けるページ数を設定します。 [行数]：1枚の用紙の縦方向に割付けるページ数を入力します（初期値：[1]）。 [列数]：1枚の用紙の横方向に割付けるページ数を入力します（初期値：[1]）。
[集約順] | ページの配置順を選びます（初期値：[左上から横方向]）。
[ページ間隔] | 行方向と列方向のページの間隔を設定します（初期値：[0]）。
[ページ余白] | 上下左右のページの余白を設定します（初期値：[0]）。
[ページ倍率] | 任意の倍率を指定してページを拡大または縮小します（初期値：[自動]）。
[ページ枠印刷] | ページ間に境界線を印字するかどうかを選びます（初期値：オフ）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。