ホーム > ネットワークファクス > クラシックスタイルのネットワークファクス機能を使う > ネットワークファクス送信の基本操作

## ネットワークファクス送信の基本操作

1
原稿をセットします。

- ADFにセットする場合は、読込んだ原稿が落下するのを防ぐため、原稿ストッパー（1）を引出してください。

2
クラシックスタイルのファクス／スキャン画面を表示します。
3
宛先を指定します。
4
必要に応じて、送信のオプション設定をします。

- [読込みサイズ]で読込む原稿のサイズを設定します（初期値：[A4]）。原稿サイズを正しく設定しないと、画像が欠ける場合があります。

- オプション設定について詳しくは、送信のオプション設定をごらんください。

5
スタートキーで送信を開始します。

- 必要に応じて、送信前に[設定確認]をタップし、指定した宛先や設定内容を確認します。

- ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

参考

- IPファクス（SIP）は、クラシックスタイル画面では使用できません。

関連設定

- [設定メニュー]-[ユーティリティ]-[ファクス/スキャン設定]-[基本設定]-[ファクス/スキャン初期設定]

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。