ホーム > Web 設定ツール > プリントの使用環境を設定する > WSD印刷の使用環境を設定する

## WSD印刷の使用環境を設定する

### 設定の流れ

WSD（Web Service for Device）は、ネットワーク上のWSD対応機器を検索するための機能です。

ネットワークに接続された本機を自動的に検出して、Webサービスプリンターとして簡単にインストールできます。

本機とコンピューターとの通信には、HTTPを使います。本機とコンピューターとの通信をSSLで暗号化すれば、より安全に印刷できます。

WSD印刷を使う場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
WSD印刷の基本設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定する

- プロキシサーバーを使う

- SSLで通信する

4
コンピューターの設定をする

- WSD接続でインストールする

参考

- 本機をActive Directoryのドメインに参加させてお使いの場合は、WindowsでWebサービスによる印刷を安全に行える「WSD Secure Print機能」を利用できます。

### WSD印刷の基本設定をする

WSD印刷機能を使うための設定をします。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[DPWS設定]-[DPWS共通設定]で、DPWSの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[DPWS共通設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[DPWS設定]-[プリンター設定]で、プリンターの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[プリンター設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

[DPWS共通設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[Friendly Name] | コンピューターからWebサービスを使って探索したときに表示する本機の名前を入力します（半角62文字以内）。
[Publication Service] | 以下のどちらかの環境で本機を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 Windowsコンピューターで、NetBIOSが無効になっている環境 IPv6のみの通信を行うように構築された環境 Publication Serviceによる接続先の検出は、最大512個まで可能です（NetBIOSによる検出数を含む）。

[プリンター設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[プリント機能] | WSD印刷機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[WSD Print V2.0設定] | WSD印刷バージョン2.0の機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 バージョン2.0に対応したコンピューターから本機に接続したときに、本機に対する印刷の事前通知や、アカウント情報の送付、機器拡張機能のパラメーター設定、機器の能力やローカライズ情報の取得などができるようになります。
[プリンター名] | WSDプリンターとして使うときの、本機の名前を入力します（半角63文字以内）。
[プリンター設置場所] | 必要に応じて、プリンター設置場所を入力します（半角63文字以内）。
[プリンター情報] | 必要に応じて、プリンター情報を入力します（半角63文字以内）。

### プロキシサーバーを使う

WS-Discoveryで定義されるディスカバリプロキシを利用して、マルチキャスト通信が制限されている環境で通信するための設定をします。お使いの環境でディスカバリプロキシサーバーを導入している場合に設定します。

通常は本機からマルチキャストで通信できる場所に、コンピューターが接続されている必要がありますが、本機からユニキャストで通信できる場所にディスカバリプロキシサーバーを設置することで、マルチキャスト通信が制限されている環境でも通信することができます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[DPWS設定]-[DPWS拡張設定]で設定します。設定内容について詳しくは、[DPWS拡張設定]をごらんください。

### SSLで通信する

本機とコンピューターとの通信を、SSLで暗号化するための設定をします。

本機とコンピューターとの通信を暗号化するには、双方向でSSL通信の設定を行う必要があります。あらかじめ、以下の確認をしてください。

- DNSサーバーで名前解決を行っている必要があります。

- 本機の証明書がCA（認証局）により発行されたものでない場合は、本機の証明書を、コンピューターの[信頼されたルート証明機関]に登録してください。

- あらかじめコンピューター側で証明書を作成して、TCP/IPの通信ポートと関連付けてください（初期値：ポート番号5358）。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[DPWS設定]-[DPWS共通設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SSL設定] | SSLで通信する場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[証明書検証強度設定] | SSLで通信するときに証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します（初期値：オン）。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します（初期値：オフ）。 [チェーン]：証明書のチェーン（証明書のパス）に問題がないかどうかを確認します（初期値：オフ）。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します（初期値：オフ）。失効確認は、OCSP（Online Certificate Status Protocol）サービス、CRL（Certificate Revocation List）の順番で行います。

参考

- Windows 10/11の場合は、Webサービスを使った通信をSSLで暗号化することはできません。

参照

- 通信相手の証明書を検証する

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。