ホーム > Web 設定ツール > ネットワーク環境を設定する > ネットワーク設定をする

## ネットワーク設定をする

### 設定の流れ

1
TCP/IPを有効にする
2
本機にIPアドレスを設定する

- IPv4アドレスを設定する

- IPv6アドレスを設定する

3
お使いの環境に合わせて設定する

- DNSサーバーを登録する

- ホスト名を登録する

- ドメイン名を登録する

### TCP/IPを有効にする

TCP/IPが有効になっていることを確認します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP/IP] | TCP/IPを有効にする場合は、オンにします（初期値：オン）。
[ネットワーク速度] | お使いの環境に合わせて、ネットワークの速度を選びます（初期値：[自動(10M/100M/1Gbps)]）。

### IPv4アドレスを設定する

本機をIPv4環境に接続する場合は、IPv4アドレスを設定します。IPアドレスは、IPv4とIPv6に対応していて、同時に使用することもできます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]-[IPv4]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IP確定方法] | お使いの環境に合わせて、本機のIPアドレスの設定方法を選びます（初期値：[自動設定]）。 手動で設定する場合は、[直接設定]を選びます。DHCPなどを使って自動で設定する場合は、[自動設定]を選んでから、自動設定の方法を指定します。
[IPアドレス] | 手動で設定する場合は、本機に用意した固定IPアドレスを入力します。
[サブネットマスク] | 手動で設定する場合は、サブネットマスクを入力します。
[デフォルトゲートウェイ] | 手動で設定する場合は、デフォルトゲートウェイを入力します。

### IPv6アドレスを設定する

本機をIPv6環境に接続する場合は、IPv6アドレスを設定します。IPアドレスは、IPv4とIPv6に対応していて、同時に使用することもできます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]-[IPv6]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IPv6] | IPv6を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[IPv6自動設定] | IPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。 ルーターから通知されるプレフィックス長と本機のMACアドレスから、IPv6グローバルアドレスが自動的に設定されます。
[DHCPv6設定] | DHCPv6を使ってIPv6グローバルアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[IPv6リンクローカルアドレス] | リンクローカルアドレスを表示します。リンクローカルアドレスは、本機のMACアドレスから自動的に設定されます。
[IPv6グローバルアドレス] | 手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスを入力します。
[IPv6グローバルアドレスプレフィックスレングス] | 手動で設定する場合は、IPv6グローバルアドレスのプレフィックス長を、1～128の範囲で入力します。
[IPv6ゲートウェイアドレス] | 手動で設定する場合は、ゲートウェイアドレスを入力します。

### DNSサーバーを登録する

お使いの環境でDNSを導入している場合は、DNSサーバーを登録します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]-[DNSサーバー設定(IPv4)]または[DNSサーバー設定(IPv6)]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[DNSサーバー自動取得] | DHCPなどを使ってDNSサーバーのアドレスを自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[優先DNSサーバー] | 手動で設定する場合は、プライマリDNSサーバーのアドレスを入力します。
[代替DNSサーバー1]／[代替DNSサーバー2] | 手動で設定する場合は、セカンダリDNSサーバーのアドレスを入力します。

### ホスト名を登録する

本機に接続するときにホスト名を使う場合は、本機のホスト名を登録します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]-[DNSホスト]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[DNSホスト名] | 本機のホスト名を入力します（半角63文字以内、記号は-のみ使用可能）。 お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしていない場合は、本機のホスト名をDNSサーバーに登録する必要があります。
[Dynamic DNS設定] | Dynamic DNS機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 お使いのDNSサーバーがDynamic DNS機能をサポートしている場合は、設定したホスト名をDNSサーバーに自動で登録したり、変更内容を自動で更新したりできます。
[LLMNR設定] | LLMNRを使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 LLMNRを使うと、DNSサーバーがない環境でも名前解決ができます。Windowsコンピューターのみ対応しています。IPv6環境で、名前解決を行いたい場合などに便利です。

### ドメイン名を登録する

本機が参加しているドメイン名を登録します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定1]-[DNSドメイン名設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[DNSドメイン名自動取得] | DHCPなどを使ってドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[DNS検索ドメイン名自動取得] | DHCPなどを使って検索ドメイン名を自動で設定する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[DNSデフォルトドメイン名] | 手動で設定する場合は、本機のデフォルトドメイン名を入力します（ホスト名と合わせて253バイト以内、記号は-、. を使用可能）。
[DNS検索ドメイン名1]～[DNS検索ドメイン名3] | 手動で設定する場合は、検索ドメイン名を入力します（半角63文字以内、記号は-、.を使用可能）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。