ホーム > ネットワークファクス > IPアドレスファクスを送受信する > IPアドレスファクスの送信のしかた > 宛先の指定

## 宛先の指定

### 直接入力して指定する

宛先情報を直接入力して指定します。

1
[+]をタップします。
2
宛先情報を入力します。

- 詳しくは、[直接入力-IPアドレスファクス]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

3
[OK]をタップします。

[直接入力-IPアドレスファクス]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[宛先] | 宛先のアドレスを入力します。 [宛先種類]で[IPアドレス(ホスト名)入力]を選んだ場合、宛先のIPアドレスまたはホスト名を入力します。 IPアドレス（IPv4）の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 ホスト名の入力例：「host.example.com」（ドメイン名も含めて入力します） [宛先種類]で[E-mailアドレス]を選んだ場合、宛先のメールアドレスを入力します。メールアドレスで指定する場合は、「ipaddrfax@」のあとに、送信先のIPアドレスを入力します。IPアドレスを入力する場合は、IPアドレスを[ ]で挟みます。 IPアドレス（IPv4）の入力例：「ipaddrfax@[192.168.1.1]」 IPアドレス（IPv6）の入力例：「ipaddrfax@[fe80::220:6bff:fe10:2f16]」 メールアドレスの@以降に、ホスト名は入力できません。
[宛先種類] | 宛先アドレスの指定形式を選びます（初期値：[IPアドレス(ホスト名)入力]）。
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[25]）。
[相手先機種] | 宛先の装置がカラーに対応しているかどうかを選びます（初期値：[モノクロ機]）。

### 登録宛先から指定する

宛先タブ（）には、本機に登録されている宛先の一覧が表示されます。検索文字を活用して表示を切換え、目的の宛先を指定します。詳しくは、登録宛先から指定するをごらんください。

参考

- ベーシックスタイルでは、E-mailとファクスのように異なる機能の宛先を同時に指定して送信することはできません。

### 登録宛先を検索して指定する

検索タブ（）をタップすると、宛先の検索画面が表示されます。宛先の登録件数が多い場合は、宛先の登録名やアドレスの文字で検索して、目的の宛先を探します。詳しくは、登録宛先を検索して指定するをごらんください。

### 送信履歴から指定する

履歴タブ（）をタップすると、送信履歴の一覧が表示されます。直前に送信した5件の履歴から、目的の宛先を指定します。詳しくは、送信履歴から指定するをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。