ホーム > アクセシビリティー > 操作環境のアクセシビリティー機能を設定する（[ユニバーサル]） > [ユニバーサル]について

## [ユニバーサル]について

[設定メニュー]の[ユニバーサル]では、タッチパネルの調整や、キー操作音の変更など、操作環境のアクセシビリティーを設定できます。

[ユニバーサル]では、以下の項目を設定できます。

設定 | 説明
--- | ---
[タッチパネル輝度調整] | タッチパネルの明るさの度合い（輝度）を調整します。
[キーリピート開始/間隔時間] | キーを押してからキーリピートを開始するまでの時間と、連続して入力するときの間隔を変更します。
[拡大表示初期設定] | 拡大表示時の初期値（電源をONにしたときや、リセットしたときの設定値）を変更します。各機能の設定値を変更した状態で現在の設定値を選ぶことで、初期値を変更できます。
[システムオートリセット設定解除確認] | システムオートリセットがはたらいたときに、拡大表示の解除を、画面を表示して確認するかどうかを選びます。画面を表示する場合は、表示する時間を選びます。
[オートリセット設定解除確認] | オートリセットがはたらいたときに、設定内容のリセットを、画面を表示して確認するかどうかを選びます。画面を表示する場合は、表示する時間を選びます。
[拡大表示切換え確認] | 拡大表示に切換えるときに確認画面を表示するかどうかを選びます。
[メッセージ表示時間] | 本機の画面に表示するメッセージの表示時間を変更します。
[画面表示色反転設定] | 画面の表示色を反転して表示します。
[音設定] | キー操作音や警告音など、本機の状態を知らせる音の設定をします。
[音声ガイド設定] | 音声ガイドの音量や、再生速度を変更します。 この設定は、[設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]-[音声ガイド設定]で、[音声ガイド設定]がオンに設定されている場合に表示されます。
[連続タップ時の動作設定] | 同じキーを連続してタップしたときに、ダブルタップとして検知するかどうかを選びます。
[バイブ設定] | タッチパネルのキーや電源キーを押したときのバイブの強さやパターンを設定します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。