ホーム > 拡張機能 > 無線ネットワーク環境で使う > 接続方法の種類

## 接続方法の種類

無線LANには、次の接続方法があります。

（1）有線＋無線（子機モード）

本機を有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用するための接続方法です。無線LAN環境では、本機を無線子機として動作させます。

（2）無線（子機モード）のみ

本機を無線LAN環境のみで使用するための接続方法です。無線LAN環境では、本機を無線子機として動作させます。

（3）有線＋無線（親機モード）

本機を有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用するための接続方法です。無線LAN環境では、本機を無線親機として動作させます。

本機を無線LANアクセスポイントとして動作させることで、無線LANに対応した端末が既存のネットワークを介することなく本機へ接続することができます。これにより、有線LAN環境から切り離した無線LAN環境を構築できます。

（4）有線＋無線（Wi-Fi Direct）

本機を有線LAN環境と無線LAN環境の両方で使用するための接続方法です。無線LAN環境では、本機をWi-Fi Directのグループオーナーとして動作させます。

本機をWi-Fi Directのグループオーナーとして動作させることで、無線LANに対応した端末が本機へ直接接続できます。これにより、有線LAN環境から切り離した無線LAN環境を構築できます。

参考

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。