ホーム > Web 設定ツール > ファクスの使用環境を設定する > 便利な送受信機能を設定する > 強制メモリー受信機能を使う

## 強制メモリー受信機能を使う

強制メモリー受信は、受信したファクスを印刷せずに、本機の強制メモリー受信ボックスに保存する機能です。受信したファクスの内容を確認して、必要なものだけを印刷することで、印刷コストを削減できます。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[機能設定]-[受信データ処理設定]で、[強制メモリー受信設定]を選び、[OK]をクリックします。
2
[強制メモリー受信設定]で、強制メモリー受信機能の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[強制メモリー受信設定]をごらんください。

参考

- 強制メモリー受信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  TSI受信振分け、PC-FAX受信、転送ファクス

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。