ホーム > 機能 / 設定キーの説明 > [設定メニュー]-[管理者] > [プリンター設定]

## [プリンター設定]

### [PCL設定]

表示するには：[設定メニュー]-[管理者]-[プリンター設定]-[PCL設定]

コンピューターから印刷するときに、PCLドライバーで設定されている画質調整の調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。

設定 | 説明
--- | ---
[明度] | コンピューターから印刷するときの明度を調整します（初期値：[0]）。 PCLドライバーで設定されている明度の調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。
[コントラスト] | コンピューターから印刷するときのコントラストを調整します（初期値：[0]）。 PCLドライバーで設定されているコントラストの調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。

### [PS設定]

表示するには：[設定メニュー]-[管理者]-[プリンター設定]-[PS設定]

コンピューターから印刷するときに、PSドライバーで設定されている画質調整の調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。

設定 | 説明
--- | ---
[明度] | コンピューターから印刷するときの明度を調整します（初期値：[0]）。 PSドライバーで設定されている明度の調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。
[コントラスト] | コンピューターから印刷するときのコントラストを調整します（初期値：[0]）。 PSドライバーで設定されているコントラストの調整値に対して、ここで設定した調整値を追加して調整を行います。

### [セキュリティー設定]

表示するには：[設定メニュー]-[管理者]-[プリンター設定]-[セキュリティー設定]

XPS/OOXMLファイルを本機で直接印刷するときの、セキュリティー設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[XPS/OOXMLエラー印刷] | XPS/OOXML（docx、xlsx、pptx）ファイルの印刷エラー時にエラー情報を印刷する場合は、オンにします（初期値：オン）。

### [インターフェース設定]

表示するには：[設定メニュー]-[管理者]-[プリンター設定]-[インターフェース設定]

本機とコンピューターの通信のタイムアウト時間を変更できます。ネットワーク通信とUSB通信とで、タイムアウトの時間を別々に変更できます。

設定 | 説明
--- | ---
[ネットワークタイムアウト] | 本機とコンピューターをネットワーク接続している場合に、通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。
[USBタイムアウト] | 本機とコンピューターをUSB接続している場合に、通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。

### [装置情報取得用アカウント設定]

表示するには：[設定メニュー]-[管理者]-[プリンター設定]-[装置情報取得用アカウント設定]

プリンタードライバーからの装置情報の取得をパスワードで制限できます。

設定 | 説明
--- | ---
[装置情報取得用アカウント設定] | プリンタードライバーからの装置情報の取得をパスワードで制限する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [パスワード]：装置情報の取得を制限するパスワードを入力します（スペースと"を除く半角8文字以内）。プリンタードライバーで装置情報を取得するユーザーに、ここで入力したパスワードを連絡してください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。