ホーム > 本機について > 本機の仕様

## 本機の仕様

### 本体仕様

項目 | 仕様
--- | ---
名称 | bizhub 4051i
形式 | デスクトップ
読取り解像度 | 600 dpi e 600 dpi
書込み解像度 | 600 dpi e 600 dpi 1200 dpi e 1200 dpi * * 速度が低下します。
階調 | 256階調
メモリー容量 | 5 GB
ストレージ容量 | 256 GB
複写原稿 | シート、ブック、立体物（重さ最大3 kg（6-5/8 lb）まで）
最大原稿サイズ | A4または8-1/2 e 14（ADF使用時のみ）
複写サイズ | 本体：A4、B5、A5、B6、A6、8-1/2 e 11、 8 e 10-1/2、8 e 10、7-1/4 e 10-1/2、5-1/2 e 8-1/2、16K、はがき（4 e 6、A6カード）、封筒*1、不定形紙*2 手差しトレイ：A4、B5、A5、B6、A6、8-1/2 e 14、8-1/2 e 12-11/16、8-1/2 e 11、8 e 10-1/2、8 e 10、7-1/4 e 10-1/2、5-1/2 e 8-1/2、8 e 13*3、16K、はがき（4 e 6、A6カード）、封筒*1、不定形紙*4 *1 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。 *2 トレイ1は「幅：100 mm ～ 215.9 mm（3-15/16インチ ～ 8-1/2インチ）、長さ：148 mm ～ 297 mm（5-13/16インチ ～ 11-11/16インチ）」の用紙サイズに対応しています。 *3 Foolscapには、8-1/2 e 13-1/2、8-1/2 e 13、8-1/4 e 13、8-1/8 e 13-1/4、8 e 13の5種類があります。いずれか1種類が選択可能です。詳しくはサービス実施店にお問い合わせください。 *4 手差しトレイは「幅：90 mm ～ 215.9 mm（3-9/16インチ ～ 8-1/2インチ）、長さ：148 mm ～ 355.6 mm（5-13/16インチ ～ 14インチ）」の用紙サイズに対応しています。
画像欠け幅 | 各用紙サイズに対し、先端／後端／左端／右端：4.2 mm（3/16インチ）
対応用紙坪量 | 本体：60 g/m2 ～ 210 g/m2（15-15/16 lb ～ 55-7/8 lb） 手差しトレイ：60 g/m2 ～ 210 g/m2（15-15/16 lb ～ 55-7/8 lb）
ウォームアップタイム（23℃（73.4 °F）、定格電圧時） | 15秒以下 ※ウォームアップタイムは、使用環境や利用状況によって異なる場合があります。
ファーストコピータイム | 4.8秒以下
連続複写速度 | 42.2枚/分（B5・8-1/2 e 11） 40.2枚/分（A4） ※印刷を開始してから60秒が経過したとき、1200 dpi e 1200 dpi モードで印刷するとき、普通紙以外の用紙に印刷するときは、印刷速度が低下する場合があります。
複写倍率 | ＜固定＞ 等倍 1：1 ^ 0.5%以下 拡大 1：1.154/1.224/1.414/1.632/2.000 縮小 1：0.866/0.816/0.707/0.612/0.500 ＜固定任意＞ 3種類設定可能 ＜ズーム＞ 25％ ～ 400％（0.1％単位で設定可能） ＜縦横独立変倍＞ 25％ ～ 400％（0.1％単位で設定可能）
給紙方式／給紙量 | トレイ1：500枚（80 g/m2（21-1/4 lb））、570枚（Jペーパー） 手差しトレイ：100枚（80 g/m2（21-1/4 lb））、110枚（Jペーパー）
排紙容量 | 250枚（80 g/m2（21-1/4 lb））
連続複写枚数 | 1枚 ～ 9999枚
両面コピー | 用紙サイズ：A4、B5、8-1/2 e 14、8-1/2 e 12-11/16、8-1/2 e 11、8 e 10-1/2、8 e 10、7-1/4 e 10-1/2、8 e 13、16K 対応用紙坪量：60 g/m2 ～ 210 g/m2（15-15/16 lb ～ 55-7/8 lb）
電源 | AC 100 V、14.5 A、50/60 Hz
最大消費電力 | 1.45 kW
大きさ（幅e奥行e高さ） | 420 mm（16-9/16インチ） e 528 mm（20-13/16インチ） e 572 mm（22-1/2インチ）
機械占有寸法（幅e奥行e高さ） | 783 mm（30-13/16インチ） e 956 mm（37-5/8インチ） e 792 mm（31-3/16インチ） ※給紙トレイと排紙トレイを引出し、手差しトレイの補助トレイを開いた状態の寸法です。
質量 | 約34.9 kg（76-15/16 lb）

### スキャナー機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | フルカラースキャナー
読取りサイズ | 本体の仕様に準じます。
読取り解像度 | Push：200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi Pull：100 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi
原稿読取り速度 | カラー／モノクロ：45枚（48枚）/分 ※ADFを使用してA4（ 8-1/2 e 11）原稿を300 dpiでスキャンした時の速度です。
両面同時読取り時 | カラー／モノクロ：90枚/分 ※ADFを使用してA4原稿を300 dpiでスキャンした時の速度です。
インターフェース | Ethernet（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T） IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac * * 無線ネットワーク接続機能有効時。
対応プロトコル | TCP/IP（FTP、SMB* 、SMTP、WebDAV）（IPv4/IPv6） * SMB 3.1に対応。
出力フォーマット | TIFF、PDF、コンパクトPDF、PDF/A、Linearized PDF、JPEG、XPS、コンパクトXPS、OOXML（pptx、xlsx、docx）、サーチャブルPDF
対応OS | Windows 10 * Windows 11 * 32 ビット（x86） ／ 64 ビット（x64）環境に対応。
ドライバー | TWAIN Driver

### プリンター機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | 内蔵型
用紙サイズ | 本体の仕様に準じます。
ファーストプリントタイム | 8.0秒以下
連続プリント速度 | 本体の仕様に準じます。
解像度 | 600 dpi e 600 dpi 1200 dpi e 1200 dpi * * 速度が低下します。
ページ記述言語 | PCL5e/c エミュレーション PCL6（XL ver. 3.0） エミュレーション PostScript 3 エミュレーション（3016）
内蔵フォント | ＜PCL＞ 欧文80書体 日本語 HG明朝L HGP明朝L HGゴシックB HGPゴシックB ＜PS＞ 欧文137書体 日本語 HG明朝L HGゴシックB
対応プロトコル | TCP/IP（LPD、Raw、SMB*、IPP） * SMB 3.1に対応。
対応OS（PCL） | Windows 10 * Windows 11 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 * 32 ビット（x86） ／ 64 ビット（x64）環境に対応。
対応OS（PS） | Windows 10 * Windows 11 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 * 32 ビット（x86） ／ 64 ビット（x64）環境に対応。 macOS 10.14/10.15/11/12/13（Intel版PPD） macOS 11（Apple M1チップ版PPD） macOS 12/13（Apple M1/M2チップ版PPD） Linux（PPD）
インターフェース | Ethernet（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T） USB 2.0/1.1 IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac * * 無線ネットワーク接続機能有効時。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。