ホーム > コピー > コピー機能の概要 > コピーモードのトップ画面

## コピーモードのトップ画面

ホーム画面の[コピー]をタップすると、コピーモードのトップ画面が表示されます。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 機能設定キー | コピーのオプション設定をします。
2 | メニューアイコン（） | 現在の設定をお気に入りに登録して呼出せます。また、コピーのオプション設定の項目を並替えたり、コピーのオプション設定の初期値を、ユーザーが任意で設定した値に変更したりもできます。 詳しくは、各モードの設定画面についてをごらんください。
通知アイコン（） | 本機の状態に関する警告やメッセージなどを確認できます。 詳しくは、ホーム画面をごらんください。
装置インフォメーションアイコン（）
インフォメーションアイコン（）
3 | 部数設定キー | テンキーでコピー部数を入力します。部数の入力をやり直したいときは、[C]（クリア）をタップします。 上部にコピー部数の現在の設定値を表示します。
4 | [スタート] | コピーを開始します。
[ストップ] | 開始したコピーを停止します。
[リセット] | 設定を初期状態に戻します。
IDキー（） | 本機でユーザー認証や部門管理を導入している場合に、ログイン／ログアウトを行います。
ホームキー（） | ホーム画面に戻ります。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。