ホーム > Web 設定ツール > ネットワークファクス機能の使用環境を設定する > IPファクス（SIP）の使用環境を設定する

## IPファクス（SIP）の使用環境を設定する

### 設定の流れ

IPファクス（SIP）は、企業内ネットワークやインターネットを通じて、リアルタイムな送受信を行うファクスです。メールサーバーに蓄積する方式のインターネットファクスに比べて、遅延の少ない送受信が可能です。また、電話回線を使うファクスよりも通信コストを抑えることができます。

IPファクス（SIP）では、宛先の呼出しにSIPサーバーを利用します。SIPサーバーは、SIP対応機器の識別子（SIP-URI）とIPアドレスの関連付けを集中管理して、機器間の接続の確立を仲介します。

1
ネットワーク設定をする
2
IPファクス（SIP）送受信の基本設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定する

- SIPサーバーへの接続設定をする

- SIP構成情報を自動取得するための設定をする（IPv4）

- SIP構成情報を自動取得するための設定をする（IPv6）

参考

- IPファクス（SIP）を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについては、[ユーザーズガイド [本機について]]の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。
- IPファクス（SIP）を使うには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

### IPファクス（SIP）送受信の基本設定をする

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[ネットワークファクス設定]-[ネットワークファクス機能設定]で、[IP-FAX(T38)機能設定]をオンにします（初期値：オフ）。
2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[ネットワークファクス設定]-[IP-FAX(T38)詳細設定]で、IPファクス（SIP）機能の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[IP-FAX(T38)詳細設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

3
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SIP設定]-[SIP基本設定]で、SIPの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[SIP基本設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

[IP-FAX(T38)詳細設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[ポート番号1] | 必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[10000]）。
[タイムアウト時間] | 必要に応じて、通信のタイムアウト時間を変更します（初期値：[60]秒）。

[SIP基本設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[SIP設定] | 手順1で[IP-FAX(T38)機能設定]をオンにすると、連動してオンになります。
[ユーザーID] | 本機のSIPユーザーIDを入力します。
[ドメイン名] | 本機が参加するSIPドメイン名を入力します。
[トランスポート] | トランスポートプロトコルを選びます（初期値：[UDP]）。
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します（初期値：[5060]）。
[キープアライブ間隔値] | セッションの更新間隔を入力します（初期値：[1800]）。
[リクエスト再送間隔値] | パケットの再送間隔を入力します（初期値：[500]）。

### SIPサーバーへの接続設定をする

SIPサーバーに接続するための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SIP設定]-[SIPサーバー設定]で設定します。設定内容について詳しくは、[SIPサーバー設定]をごらんください。

### SIP構成情報を自動取得するための設定をする（IPv4）

IPv4環境で、SIPの構成情報をDHCPにより自動的に取得するための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SIP設定]-[SIP自動取得設定(IPv4)]で設定します。設定内容について詳しくは、[SIP自動取得設定(IPv4)]をごらんください。

### SIP構成情報を自動取得するための設定をする（IPv6）

IPv6環境で、SIPの構成情報をDHCPにより自動的に取得するための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[SIP設定]-[SIP自動取得設定(IPv6)]で設定します。設定内容について詳しくは、[SIP自動取得設定(IPv6)]をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。