ユーザーズガイド

検索

ホームファクスレポートの記載内容

# レポートの記載内容

通信管理レポートを例に、レポートに記載される項目を説明します。

項目 | 説明
--- | ---
[番号] | 送信、受信それぞれに連番が付けられます。
[相手先] | 次のいずれかが記載されます。情報がない場合はブランクとなります。 送信管理レポート：短縮宛先またはプログラム宛先の登録名、または送信先ダイアル番号 受信管理レポート：短縮宛先の登録名または相手の電話番号
[開始時刻] | 通信を開始した時刻が記載されます。
[時間] | 通信の所要時間が記載されます。
[枚数] | 通信した枚数が記載されます。メモリー送信の場合は、送信できたページ数と全体のページ数が分数形式で記載されます。
[備考] | 次のいずれかが記載されます。 [L1]：主回線（G3のみ） [L2～L4]：副回線（G3のみ） [TMR]：タイマー通信 [POL]：ポーリング [ORG]：原稿サイズ指定 [FME]：枠消し送信 [DPG]：ページ連写送信 [MIX]：混載モード送信 [CALL]：手動通信 [CSRC]：遠隔診断 [FWD]：転送 [PC]：PC-FAX [BND]：両面とじ方向 [SP]：特殊原稿 [FCODE]：Fコード指定 [RTX]：再送信 [RLY]：中継 [MBX]：親展 [BUL]：掲示板 [IPADR]：IPアドレスファクス [I-FAX]：インターネットファクス
[結果] | [OK]：通信が正常に終了した場合に記載されます。 [S-OK]：通信を中止した場合に記載されます。 [PW-OFF]：通信中に主電源がOFFにされた場合に記載されます。 [TEL]：電話がかかってきた場合に記載されます。 [NG]：通信エラーが発生した場合に記載されます。 [継続]：送信エラーが発生して、再送信待ちの状態（エラーページリダイアル）に移った場合に記載されます。 [無応答]：相手が応答しなかった場合に記載されます。 [拒否]：着信拒否登録した番号から受信した場合に記載されます。 [話中]：相手が話し中で通信できなかった場合に記載されます。 [メモリーフル]：受信中にファクスファイルメモリーが一杯になって、受信できなかった場合に記載されます。 [LOVR]：受信ページ長が制限をこえた場合に記載されます。（IPアドレスファクス／インターネットファクス） [POVR]：受信ページオーバー。受信ページ数が3000ページを超えた場合に記載されます。（IPアドレスファクス／インターネットファクス） [FIL]：ファイルエラー。受信したファイルがサポートされていない場合に記載されます。（IPアドレスファクス／インターネットファクス） [DC]：デコードエラー。受信したファイルのデコードでエラーが発生した場合に記載されます。（IPアドレスファクス／インターネットファクス） [MDN]：MDN応答がエラーの場合に記載されます。（インターネットファクス） [DSN]：DSN応答がエラーの場合に記載されます。（インターネットファクス） [PRINT]：強制メモリー受信機能で保存した文書を印刷した場合に記載されます。 [DEL]：強制メモリー受信機能で保存した文書を削除した場合に記載されます。 [SEND]：強制メモリー受信機能で保存した文書を送信した場合に記載されます。