# 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。

- 紙づまり／針づまりが発生したとき
  - 紙づまり／針づまり発生時の画面について
  - 紙づまりが発生したとき
    - ADFで紙づまりが発生した場合
    - 右ドア部で紙づまりが発生した場合
    - 給紙トレイで紙づまりが発生した場合
    - 大容量給紙ユニットで紙づまりが発生した場合
    - フィニッシャー FS-540／フィニッシャー FS-540 SDで紙づまりが発生した場合
    - ポストインサーター PI-507で紙づまりが発生した場合
    - セパレーター JS-602で紙づまりが発生した場合
    - フィニッシャー FS-539／フィニッシャー FS-539 SDで紙づまりが発生した場合
    - フィニッシャー FS-533で紙づまりが発生した場合
    - セパレーター JS-508で紙づまりが発生した場合
  - 針づまりが発生したとき
    - フィニッシャー FS-540／フィニッシャー FS-540 SDで針づまりが発生した場合
    - フィニッシャー FS-540 SDの中とじ機で針づまりが発生した場合
    - フィニッシャー FS-539／フィニッシャー FS-539 SDで針づまりが発生した場合
    - フィニッシャー FS-539 SDの中とじ機で針づまりが発生した場合
    - フィニッシャー FS-533で針づまりが発生した場合
  - 紙づまりメッセージが消えないとき
- おもなメッセージと処理のしかた
  - 消耗品交換や清掃メンテナンスのメッセージが表示されたとき
  - トラブルメッセージが表示されたとき
  - 画像安定化処理中です。と表示されたとき
  - ウィルス検知のメッセージが表示されたとき
- 印刷の品質が低下したとき
  - プリントヘッド窓の清掃のしかた
- 電源が入らないとき
- タッチパネルが表示されないとき
- プリントのトラブル
  - プリントできないときの対処方法
  - おもなメッセージと処理のしかた
  - サーバーとクライアントOSのビット数が違うとき
- ネットワークファクス／ネットワークスキャンのトラブル
  - ネットワークファクス／ネットワークスキャンできないときの対処方法
  - ネットワークファクスエラーコード表
  - SMB送信のエラー
- ファクスのトラブル
  - ファクス送信できないときの対処方法
  - ファクス受信できないときの対処方法
  - G3ファクスエラーコード表
  - おもなメッセージと処理のしかた
  - 警告メッセージと処理のしかた
- コピーのトラブル
  - コピーできないときの対処方法
  - おもなメッセージと処理のしかた
- ボックスのトラブル
  - ボックス保存できないときの対処方法
  - おもなメッセージと処理のしかた
- ユーザー認証のトラブル
  - サーバー認証できないときの対処方法
- 用紙種類自動検出のトラブル
- ネットワークエラーコード
  - ネットワークエラーコードを表示するには
  - エラーコードリスト