ユーザーズガイド

ホームアクセシビリティータッチパネルを調整する

# タッチパネルを調整する

- タッチパネルの明るさを調整する
- 連続タップ時の動作を設定する
- 操作パネルのバイブの動作を設定する

## タッチパネルの明るさを調整する

タッチパネルの明るさの度合い（輝度）を調整します。

1. [ユニバーサル]-[タッチパネル輝度調整]で、[低く]または[高く]をタップして調整します。

## 連続タップ時の動作を設定する

同じキーを連続してタップしたときに、ダブルタップとして検知するかどうかを選びます。

1. [ユニバーサル]-[連続タップ時の動作設定]をタップします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [ダブルタップ] | 同じキーを連続してタップしたときに、ダブルタップとして検知します。 ダブルタップとして検知する間隔を5段階で変更できます（初期値：[ふつう]）。 右側のボックスをダブルタップすると、現在の設定を確認できます。
   [タップ検知抑制] | 同じキーを連続してタップしたときに、一定間隔内の2回目以降のタップを検知しないように設定できます。 意図せずにキーに連続して触れてしまった場合に、ダブルタップとして誤検知されることを防ぐために設定します。 2回目以降のタップを検知するまでの間隔を設定します（初期値：[0.1]秒）。

## 操作パネルのバイブの動作を設定する

タッチパネルのキーや電源キーを押したときのバイブの強さやバイブパターンを設定します。

1. [ユニバーサル]-[バイブ設定]をタップします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [タッチパネルのキー] | タッチパネルのキーを操作したときのバイブの動作を設定します。 [タップ]：タッチパネルのキーをタップしたときのバイブを有効にするかどうか選びます（初期値：[する]）。 [バイブパターン]：適用するバイブパターンを選びます（初期値：[パターン1]）。バイブパターンの設定キーをタップすると、適用されるパターンを確認できます。 [ロングタップ]：タッチパネルのキーをロングタップしたときのバイブを有効にするかどうか選びます（初期値：[する]）。ロングタップしたときのバイブパターンは、タップしたときのバイブパターンとは異なるパターンが設定されています。
   [電源キー] | 電源キーを操作したときのバイブの動作を設定します。 [長押し]：電源キーを長押ししたときのバイブを有効にするかどうか選びます（初期値：[する]）。電源キーを長押ししたときのバイブパターンは、タッチパネルのバイブパターンとは異なるパターンが設定されています。
   [バイブの強さ] | タッチパネルのキーと電源キーを操作したときのバイブの強さを設定します（初期値：[中]）。 バイブの強さの設定キーをタップすると、適用される強さを確認できます。