ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール閉域受信機能を使う

# 閉域受信機能を使う

閉域受信機能を使うための設定をします。

閉域受信は、パスワードでファクスの通信相手を制限する機能です。通信相手がパスワード送信機能をもつ、弊社の機種のときにだけお使いいただけます。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ファクス設定]-[機能設定]-[閉域受信設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[閉域受信パスワード] | 閉域受信機能を使う場合は、通信相手を制限するためのパスワードを入力します（半角数字4桁）。 通信相手に、ここで入力したパスワードを連絡してください。

#####

- 複数の回線をお使いの場合に、[送信/受信設定]-[回線別受信設定]をオンに設定しているときは、この機能を回線別に設定できます。