ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 PCL設定
検索

# PCL設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーティリティ]
    - [プリンター設定]
      - [PCL設定]

PCL印刷設定の初期値を設定します。プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[シンボルセット] | 使用するフォントシンボルセットを選びます（初期値：[PC-8、Code Page 437]）。
[フォント設定] | 使用するフォントを選びます（初期値：[Courier]）。 [タイプフェイス選択]：本機に内蔵されているフォントまたは本機にダウンロードしたフォントから、使用するフォントを選びます。
[フォントサイズ] | フォントサイズの初期値を設定します。 [プロポーショナルフォント]：プロポーショナルフォント（文字ごとに幅が異なるフォント）のフォントサイズを入力します（初期値：[12.00ポイント]）。 [固定幅フォント]：固定幅フォント（文字ごとの幅が等しいフォント）の幅を入力します（初期値：[10.00ピッチ]）。
[ライン/ページ] | テキストデータを印刷するときの、1ページに印刷するライン数を入力します（初期値：[64]ライン）。
[CR/LFマッピング] | テキストデータを印刷するとき、改行コードを置換える場合は、置換え方法を選びます（初期値：[しない]）。
[バーコードフォント設定] | バーコードフォントに関する設定をします。 [バーコード線幅]：バーコードフォントの線幅を設定します（初期値：[00％]）。 [バーコードスペース幅]：バーコードフォントのスペース幅を設定します（初期値：[00％]）。
[極細線を描画する] | 縮小印刷するとき、極細線を描画する場合は、オンにします（初期値：オン）。 Excelで作成した表罫線のような細線に対して効果がありますが、イラストなどの細線には効果がありません。

#####

- [バーコードフォント設定]は、オプションを装着している場合に表示されます。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。