ユーザーズガイド

検索

ホームファクス原稿の読込み設定

# 原稿の読込み設定

- 原稿のサイズを指定する（読込みサイズ）
- 原稿の両面を読込む（両面設定）
- 大量の原稿を数回に分けて読込む（連続読込み）
- 普通紙よりも薄い原稿を読込む（薄紙原稿）
- 折りぐせのある原稿を読込む（Z折れ原稿）
- 異なるサイズの原稿をまとめて読込む（混載原稿）
- 読込んだ原稿にスタンプを付ける（済みスタンプ）

## 原稿のサイズを指定する（[読込みサイズ]）

原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを指定します。

## 原稿の両面を読込む（[両面設定]）

原稿の片面を読込むか、両面を読込むかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[片面／両面] | 原稿の読込み面（片面／両面）を選びます。
[開き方向] | 原稿の両面を読込む場合は、原稿の開き方向を選びます。 [自動]：原稿の開き方向が自動で設定されます。原稿の長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺に開き方向を設定します。原稿の長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺に開き方向を設定します。 [左開き/とじ]：原稿の左側にとじしろがあるときに選びます。 [上開き/とじ]：原稿の上側にとじしろがあるときに選びます。

## 大量の原稿を数回に分けて読込む（[連続読込み]）

原稿の枚数が多く、1度のセットでADFに載せきれないときでも、原稿を数回に分けて読込んで、1つのジョブとして扱うことができます。ADFと原稿ガラスとを交互に使い分けて、原稿を読込むこともできます。

1. 原稿をセットします。

   #####

   - ADFの原稿給紙トレイに1度にセットする原稿は300枚（80 g/m2）以内とし、なおかつマークを超えてセットしないでください。原稿づまりや原稿の破損、ADFの故障の原因になります。

2. [連続読込み]をオンにします。

3. スタートキーで読込みを開始します。

4. 次の原稿をセットします。

   - 必要に応じて[設定変更]をタップし、読込み設定を変更します。

5. スタートキーで読込みを開始します。

6. すべての原稿を読込むまで、手順4～5の操作を続けます。

7. すべての原稿を読込み終えたら[読込み終了]を選びます。

8. スタートキーで送信を開始します。

#####

- [原稿ガラス常時連続読込み]（こちら）

## 普通紙よりも薄い原稿を読込む（[薄紙原稿]）

普通紙よりも薄い原稿をADFで読込む場合は、オンにします。ADFの原稿を搬送する速度を遅くして、原稿を巻込みにくくします。

## 折りぐせのある原稿を読込む（[Z折れ原稿]）

折りぐせのついた原稿をADFにセットすると、原稿サイズを正確に検知できないことがあります。折りぐせのついた原稿をADFで読込む場合は、オンにします。

## 異なるサイズの原稿をまとめて読込む（[混載原稿]）

サイズの異なる複数ページの原稿でも、ADFを使うことで、原稿ごとにサイズを検知して読込みます。読込む原稿の幅が同じときは、[同幅混載]を選びます。幅が異なる原稿のときは、[異幅混載]を選びます。

## 読込んだ原稿にスタンプを付ける（[済みスタンプ]）

ADFを使って原稿を読込むときに、読込んだ原稿に対して、読込み済みであることを証明する済みスタンプを押します。

#####

- 汚しては困る原稿には、この機能は使わないでください。

#####

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについて詳しくは、こちらをごらんください。

- スタンプのインクは消耗品です。スタンプが薄くなった場合はサービス実施店にお問い合わせください。