ユーザーズガイド

検索

ホームはじめに手差しトレイにセットする

# 手差しトレイにセットする

- 手差しトレイへのセットのしかた
- はがきをセットする
- OHPフィルムをセットする
- 封筒をセットする
- ラベル紙をセットする
- インデックス紙をセットする
- 長尺紙をセットする

## 手差しトレイへのセットのしかた

他の給紙トレイにセットされていないサイズの用紙や、封筒、OHPフィルムなどに印刷したいときに、手差しトレイを使います。

#####

- 手差しトレイを使う場合は、用紙のセットと、用紙種類の設定が必要です。

以下のような用紙は手差しトレイにセットしないでください。紙づまりや故障の原因になります。

- 折れた用紙、破れた用紙、しわのある用紙、サイズの違う用紙の束

1. 手差しトレイを開きます。

   - 大きなサイズの用紙をセットする場合は、補助トレイを開きます。

   #####

   - 給紙ローラーの表面には手を触れないように注意してください。

2. 印刷したい面を下向きにし、用紙をセットします。

   - 用紙の先端が奥に当たるまで差込んでください。

   - 使用できる用紙のサイズについて詳しくは、こちらをごらんください。

   #####

   - 用紙はマークを超えないようにセットしてください。

   - 用紙がカールしている場合は、伸ばしてからセットしてください。

3. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

   用紙種類の変更や不定形サイズの用紙への変更を行った場合は、本機で設定を変更するため、手順4へ進みます。
   用紙の補給など、用紙種類の変更や不定形サイズの用紙への変更がない場合は、設定を変更せずにそのままお使いいただけます。

4. 必要に応じて、用紙設定画面でトレイの用紙設定を変更します。

   - 用紙種類は自動で検出されます。この機能を使用するには、インテリジェントメディアセンサー（オプション）が必要です。インテリジェントメディアセンサーについて詳しくは、こちらをごらんください。

   - 用紙種類を自動検出しないようにしたい場合は、[紙種自動検出設定]または[封筒自動検出設定]をオフにします。詳しくは、[紙種自動検出設定]（こちら）、[封筒自動検出設定]（こちら）をごらんください。

   - 用紙種類を自動検出しない場合は、用紙種類を手動で設定します。詳しくは、こちらをごらんください。

   - 不定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙サイズの設定を変更します。詳しくは、こちらをごらんください。

## はがきをセットする

はがきは、20枚までセットできます。ここでは、100 mm 148 mmのはがきをセットする場合について説明します。

1. 印刷したい面を下向きにし、はがきを図のように方向にセットします。

   - はがきの先端が奥に当たるまで差込んでください。

   #####

   - 手差しトレイにはがきをセットする場合は、以下の点にご注意ください。

   - カールしたはがきをセットする場合、図のようにカール（反り）を直したあとセットしてください。

2. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

   #####

   - 手差しトレイ使用時は、以下の点にご注意ください。

   - 手差しトレイに予備のはがきを置かないでください。サイズ誤検知を起こす原因となります。

   本機でコピーモードの画面を表示している場合は、用紙種類と用紙サイズを指定する画面が表示されます。

3. 用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

   - [用紙サイズ]の[封筒／はがき]からはがきのサイズを選びます。詳しくは、こちらをごらんください。

   - [用紙サイズ]ではがきのサイズを選ぶと、[用紙種類]は自動で[厚紙3]に設定されます。

   - 本機でコピーモードの画面を表示している場合は、こちらをごらんください。

## OHPフィルムをセットする

OHPフィルムは、スクリーンに拡大して投影するための透明なフィルムです。

OHPフィルムは、20枚までセットできます。

1. 印刷したい面を下向きにし、OHPフィルムを図のように方向にセットします。

   - OHPフィルムの先端が奥に当たるまで差込んでください。

2. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

   本機でコピーモードの画面を表示している場合は、用紙種類と用紙サイズを指定する画面が表示されます。

3. 必要に応じて、用紙設定画面でトレイの用紙設定を変更します。

   - 用紙種類は自動で検出されます。この機能を使用するには、インテリジェントメディアセンサー（オプション）が必要です。インテリジェントメディアセンサーについて詳しくは、こちらをごらんください。

   - 用紙種類を自動検出しないようにしたい場合は、[紙種自動検出設定]または[封筒自動検出設定]をオフにします。詳しくは、[紙種自動検出設定]（こちら）、[封筒自動検出設定]（こちら）をごらんください。

   - 用紙種類を自動検出しない場合は、用紙種類を手動で設定します。詳しくは、こちらをごらんください。

   - 本機でコピーモードの画面を表示している場合は、こちらをごらんください。

## 封筒をセットする

封筒は、10枚までセットできます。

長形封筒のイメージ

洋形封筒のイメージ

1. 封印部を上側にし、封筒を図のようにセットします。

   - 封筒の先端が奥に当たるまで差込んでください。

   - 封印部側には印刷できません。

   #####

   - 手差しトレイに封筒をセットする場合は、以下の点にご注意ください。

   - 封筒をセットするときは、封筒内部の空気を押出し、封筒の折り目をしっかり押さえてください。空気が残っていたり折り目がしっかり押えられていないと、封筒にしわができたり、紙づまりの原因となります。

   - フラップ（ふた）や胴のフラップ（ふた）がかぶさる部分に、のりやはく離紙のついた封筒は使用しないでください。故障の原因となります。

2. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

   #####

   - 手差しトレイ使用時は、以下の点にご注意ください。

   - 手差しトレイに予備の封筒を置かないでください。サイズ誤検知を起こす原因となります。

   本機でコピーモードの画面を表示している場合は、用紙種類と用紙サイズを指定する画面が表示されます。

3. 必要に応じて、用紙設定画面でトレイの用紙設定を変更します。

   - 封筒にはさまざまなサイズがあります。セットした封筒に合わせて適切なサイズを指定してください。詳しくは、こちらをごらんください。

   - 用紙種類は自動で検出されます。この機能を使用するには、インテリジェントメディアセンサー（オプション）が必要です。インテリジェントメディアセンサーについて詳しくは、こちらをごらんください。

   - 用紙種類を自動検出しないようにしたい場合は、[紙種自動検出設定]または[封筒自動検出設定]をオフにします。詳しくは、[紙種自動検出設定]（こちら）、[封筒自動検出設定]（こちら）をごらんください。

   - 本機でコピーモードの画面を表示している場合は、こちらをごらんください。

   #####

   - 封筒のフラップ（ふた）を開いてセットした場合でも、該当する定型サイズの封筒を選択してください。フラップ（ふた）を開いた状態のサイズを測定し、不定型サイズでの設定を行う必要はありません。

## ラベル紙をセットする

ラベル紙は、表面の紙（印刷面）、シール部分、裏紙（台紙）で構成されています。裏紙をはがすことで他のものに貼付けることができます。ラベル紙は、20枚までセットできます。

1. 印刷したい面を下向きにし、ラベル紙を図のように方向にセットします。

   - ラベル紙の先端が奥に当たるまで差込んでください。

2. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

   本機でコピーモードの画面を表示している場合は、用紙種類と用紙サイズを指定する画面が表示されます。

3. 必要に応じて、用紙設定画面でトレイの用紙設定を変更します。

   - 用紙種類は自動で検出されます。この機能を使用するには、インテリジェントメディアセンサー（オプション）が必要です。インテリジェントメディアセンサーについて詳しくは、こちらをごらんください。

   - 用紙種類を自動検出しないようにしたい場合は、[紙種自動検出設定]または[封筒自動検出設定]をオフにします。詳しくは、[紙種自動検出設定]（こちら）、[封筒自動検出設定]（こちら）をごらんください。

   - 用紙種類を自動検出しない場合は、用紙種類を手動で設定します。詳しくは、こちらをごらんください。

   - 本機でコピーモードの画面を表示している場合は、こちらをごらんください。

## インデックス紙をセットする

インデックス紙は、20枚までセットできます。

1. 印刷したい面を下向きにし、タブのついている辺を、本機と逆側にしてセットします。

   - インデックス紙の先端が奥に当たるまで差込んでください。

2. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。

   本機でコピーモードの画面を表示している場合は、用紙種類と用紙サイズを指定する画面が表示されます。

3. 用紙設定画面で、トレイの用紙設定を変更します。

   - [用紙種類]で[インデックス紙]を選びます。詳しくは、こちらをごらんください。

   - 本機でコピーモードの画面を表示している場合は、こちらをごらんください。

## 長尺紙をセットする

本機では、コンピューター上のデータを、長さ1200 mmまでの用紙に印刷できます。長尺紙は、手差しトレイに10枚までセットできます。

1. 手差しトレイに長尺用紙セットガイドを取付けます。

2. 長尺用紙セットガイドのガイドを立てます。

3. 印刷したい面を下向きにし、用紙をセットします。

   - 用紙の先端が奥に当たるまで差込んでください。

4. セットした用紙のサイズに合わせて、ガイド板をスライドします。